钢益公司大棒线D6天车变频器维修技术协议
甲乙双方就甲方大棒线D6起重机主钩变频器维修达成如下技术协议：
一、设备现状：

 起重机主钩变频器使用过程IGBT驱动板故障，甲方委托乙方对变频器进行维修，更换损坏器件，对整流单元、电源模块等其他元件进行检测保养，变频器使用过程振动大，环境温度高，维修后要满足起重机使用要求。

1、 设备技术参数     

变频器型号：WNDT-04-1320B/1100H  

      3PH AC 380V-480V 240A 50/60HZ       数量：1台           

2、 修复内容及要求

1、更换损坏的IGBT驱动板及模块。

2、对整流单元、电源模块等其他元件进行检测维修，保证变频器维修后整机安全稳定运行。

3、变频器维修完成后进行测试，并提供试验报告。

4、修复过程使用的所有元件、配件、材料使用原厂产品，乙方提供证明材料。

5、所有更换下来的元件、配件与修复完成的变频器一并打包发运至甲方现场。

6、往返运输由乙方负责。

7、变频器拆解、更换、组装测试过程甲方技术人员可到场监制。

8、、验收：变频器安装后稳定运行1个月，视为验收合格。

三、维修后达到的功能：

满足生产需要，安全稳定运行，满足起重机使用要求和质保期要求。

四、工期要求：

维修交付时间：10天。

五、施工安全要求：

1、施工单位进入大棒线工作必须严格遵守公司和本产线的有关安全管理规定，并办理好相关作业手续后方可进行作业；

2、乙方负责吊装、运输，遵循设备吊装、运输等相关要求。

六、质量要求：

1、满足国家标准，达到设备原有的使用性能和本技术协议要求。

2、质保期：自修复设备验收合格运行之日起12个月或不超过返修设备交货之日起18个月，以先发生为准。

七、其它

本协议一式4份，甲方3分，乙方1份。其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：河北钢益机械装备技术有限公司     乙方：

委托代理人：                           委托代理人：

日期：        年    月    日      日期：       年    月    日

