防雷接地检测技术协议
1   实施目标

对炼钢厂、轧钢厂区域内以及相关涉及防雷接地设备所有点位进行周期性防雷接地检测，对检测合格的出具正规检测报告，对检测不合格的点位列出清单并提出整改意见。
2   实施范围
  区域测点2407个。
3   工器具准备

施工单位根据现场情况做好工具、材料安排。

4   施工要求

4.1 外来人员进入严格执行所在岗位要求，现场作业与岗位负责人做好沟通协调。
4.2 现场作业与运行设备保持安全距离，严禁随意走动或随意触碰运行设备。

4.3提前现场确认，对所施工内容做好充分考虑，机具人员准备充足。

4.4工前根据公司要求，票据办理齐全。

4.5测点无遗漏，试验项目符合国家标准，出具正规试验报告。

4.6检测时间结束之日起，一周出具检测报告。
5   施工安全要求

施工单位进入石钢公司工作必须严格遵守公司的有关安全管理规定，并办理好相关作业手续后方可进行作业。

6   其它

所有资材全部乙供。

本协议一式4份，甲方3份，乙方1份。

甲方：石家庄钢铁有限责任公司    乙方：
特殊钢分公司                           
委托代理人：                           委托代理人：
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