非招标采购方式公示表
SG-R-CG-5886-A/1 
2026年9月16日
	编号
	S2609015
	标的名称
	钢益公司大棒线液压剪主泵维修
	数量
	2

	采购（项目）情况介绍
	钢益公司大棒线液压剪主泵配油盘、斜盘、柱塞、滑靴存在不同程度损坏，已无法正常使用需委托专业厂家进行维修。

	技术条款、技术协议
	(详见附件) 

	合同主要条款
	(详见附件)

	采购模式
	询比价采购 (      竞价采购 (       谈判采购 (

	信誉保证金
	本次采购收取保证金0.1万元，供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	供应商具备近5年（2021年1月-至今）至少有一个液压类设备维修业绩。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86913173肖少卿

0311-86913293高曼曼

	
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年 9 月 18 日下午17:30


                                                                                                            石钢公司

附件一：          钢益公司大棒线液压剪主泵维修合同

甲方：河北钢益机械装备技术有限公司                                      合同编号：GYLX20260012

乙方：                                 合同签订地点：石家庄市井陉矿区   签订时间:2026年  月
第1条 项目、规格、单价：
	名     称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（含税）
	总金额（含税）
	期限及委外单

	液压剪主泵
	PVXS250
	台
	2
	     元
	      元
	30天

	合                  计
	     元
	

	合同总金额为含税人民币¥        元整（大写：           元整），税率：    %


第2条 甲方提供给乙方的资料、资材：待维修伊顿威格士 PVXS 250 恒压变量柱塞泵2台。

第3条 第三条在甲方区域作业过程中，甲方负责水电等能源供应及费用，乙方使用所有工器具及电气设备应符合国家规范要求，能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。

第4条 维修内容：详见《大棒线液压剪主泵维修技术协议》。
第5条 项目标准及要求：国家标准及满足设备原有使用要求和《大棒线液压剪主泵维修技术协议》要求。

第6条 项目验收要求、提供资料：1、按国家标准及满足设备原有使用要求和《大棒线液压剪主泵维修技术协议》要求及实物现场验收。但此验收不能免除乙方对质量应负的责任。若乙方未派人员到现场和甲方共同验收，视为乙方已同意甲方验收并接受验收结果。2、乙方交货时，要向甲方提供竣工验收单。
第7条 项目交付时间：绝对工期30天。

第8条 运输方式、费用及交货地点：乙方负责运输，费用包含在总价中，交货地点石钢新区。乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天然气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。严禁石钢周边区域待车。如省、市、甲方物流车辆政策变动，按相关最新政策执行。

第9条 质保期：自验收合格运行之日起1年。

第10条 费用结算及付款方式：以承兑汇票方式支付，支付承兑汇票即为履行付款义务，即本合同价格为承兑价格。验收合格并且运行合格后乙方需为甲方开具合法、正式和有效的发票后付款至95%，余5%质保金，质保期满后付清（无利息），乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。任何一方不得将本合同项下所取得的债权转让给第三方。任何一方违反约定，应承担债权总额20%的违约金。
第11条 违约责任：在质保期内，设备出现质量问题的，乙方负责免费返修。因设备出现质量问题给甲方造成损失的，乙方必须全额赔偿给甲方造成的损失。

第12条 合同争议解决方式：本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成，双方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第13条 本合同自双方授权代表签字、并加盖合同专用章之日起生效。

第14条 合同履行地：石家庄市井陉矿区。

第15条 合同附件《大棒线液压剪主泵维修技术协议》是本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。合同解释顺序为合同、合同附件。

	甲  方

单位名称（章）：河北钢益机械装备技术有限公司
单位地址：石家庄市和平东路363号0311-86912011
法定代表人：  李俊慧

委托代理人：
	乙  方

单位名称（章）：  

单位地址： 

法定代表人：

委托代理人：


 钢益公司大棒线液压剪主泵维修技术协议

1、  维修内容 

1、伊顿威格士PVXS250恒压变量柱塞泵2台。

2、甲方提供：待维修伊顿威格士 PVXS 250 恒压变量柱塞泵2台。

3、乙方提供：以上维修内容需要的所有资材，含进出厂运输及包装费用。 

2、 技术要求 

1、乙方需按照伊顿威格士（Eaton Vickers）原厂技术标准，对该泵进行整体大修，恢复其额定性能参数（额定压力 350 bar，峰值 420 bar，排量 250 mL/r）。

2、本次维修原则为“核心旋转组件成套更换”，严禁采用焊接、局部拼凑等非原厂工艺修复核心受力部件。

3、拆解检测，并出具《拆检报告》及《必换件与可修复件清单》，经甲方书面确认后方可进行下一步。

4、维修或更换的部件：

4.1 柱塞与滑靴组件：成套更换，严禁单个替换，重量差需控制在原厂允许范围内。

4.2回程盘：更换原厂全新件。

4.3缸体与配油盘：配油盘修复后表面粗糙度需达到Ra0.2微米，缸体与柱塞配合间隙需满足0.015mm-0.035mm，若不能满足以上要求必须更换原厂全新件。

4.4中心轴承：必须更换原厂RNUG2308VH（或伊顿原厂指定型号）圆柱滚子轴承。

4.5全部密封件（O型圈、油封）：必须更换原厂全新件。

4.6斜盘：检查表面划痕、平面度，修复后的平面度≤0.005mm，粗糙度需达到Ra0.2微米，若不能满足以上条件须成套更换。

5、主轴处理：由于该泵采用无内圈轴承，滚子直接在主轴上运行。必须测量主轴轴颈尺寸、圆度和表面粗糙度。轻微磨损允许抛光，若拉伤深度超0.02mm或圆度超差则需要更换主轴。

6、 变量机构修复：必须完全拆解、超声波清洗，检查阀芯与阀孔配合间隙。更换所有密封件和疲劳弹簧，确保恒压响应灵敏，无卡滞。以上检测、清洗、测量等需将结果以图片或视频方式发送甲方人员检查并留档保存。
3、 施工安全要求

施工单位进入厂区工作必须严格遵守石钢公司有关安全管理规定，并办理好相关作业手续后方可进行作业。

4、 验收要求

1、液压泵修复乙方进行检测并提供检测报告。

2、性能参数满足额定压力 350 bar，峰值 420 bar，排量 250 mL/r。

3、现场投运后运行平稳、无杂音、无渗漏。
5、  交货期：绝对工期30天。
6、 质保要求：

1、质保期1年。在质保期内，设备出现质量问题的，乙方负责免费返修。因设备出现质量问题给甲方造成损失的，乙方必须全额赔偿给甲方造成的损失。

2、质保免责：若因甲方系统清洁度未达标（低于NAS 8级）、油温过高、油品错误、吸空或超压运行导致的再次损坏，乙方不承担质保责任。

3.质保响应：质保期内发生故障，乙方需在24小时内响应，免费提供技术排查。
7、 其它：

本技术协议为维修合同不可分割的一部分，与维修合同有同等法律效力；未尽事宜甲乙双方友好协商解决。

甲方：河北钢益机械装备技术有限公司       乙方：  

委托代理人：                             委托代理人：

日期：2026年    月    日                日期：2026年     月     日   
