
非招标采购方式公示表
SG-R-CG-5886-A/0 
2025年 7月30日
	编号
	SYS250702
	标的名称
	骑行式电动尘推车
	数量
	7

	采购（项目）情况介绍
	(明细详见附件)

	技术条款、技术协议
	(详见附件)

	合同主要条款、招标文件
	(详见附件)

	采购模式
	询比价采购        竞价采购  √  谈判采购

	信誉保证金
	本次采购供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后，在报名截止前将纸质版投标文件邮寄至以下地址，若无纸质版投标文件，报名无效。

	报名条件要求
	8月4日17点前将投标文件邮寄至我公司，邮寄地址：石家庄市井陉矿区贾凤路石钢新区一号门技术中心三楼，霍兵元

	报名方式
	咨询电话
	邮箱
	报名网址

	
	0311-86913625霍兵元
	sghuobingyuan@hbisco.com
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2025年8 月4  日下午16.30


                                                                                                            石钢公司

附件1

骑行式电动尘推车采购合同

合同编号:SYGS202506-14 设备维修

合同签订地点:石家庄市井陉矿区

甲方:河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司

乙方: 

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方向乙方订购7辆骑行式电动尘推车事宜，签订本合同并信守以下条款，共同严格履行。

一、产品名称、价格及规格：

	名称
	型号
	规格
	数量（辆）
	单价
	金额（元）

	骑行式三轮电动尘推车
	
	
	7
	
	

	货款合计
	大写:
	小写：     元

	备   注
	发票类型为增值税普通发票（税率  %）。


二、产品质量

1、乙方必须保证其供应甲方的产品出厂检验合格，产品渠道合法。
2、骑行式电动尘推车的技术要求、性能标准、质量保证、交付与验收、培训与售后服务等参见本合同及《骑行式电动尘推车技术协议》。
三、交（提）货时间

1、乙方收到货款后为甲方准备货物，并于7个工作日发货给甲方。

2、甲乙双方的任何一方需要提前或延期交货，应征得对方同意（可采用电话联系后用传真件确认的方式），达成相关协议后按新协议执行。
四、交（提）货方式

1、交（提）货方式：送货上门
交货地点：石家庄市井陉矿区石家庄钢铁有限责任公司   

2、运输费用的承担：乙方承担   

五、检验与验收

1、甲方或甲方指定的收货人在交货地对乙方提交的合同产品进行检验。如果乙方提交的合同产品与本合同规定不符，乙方应在得到甲方通知后3日内派人进行处理。

2、甲方应及时安排人手对货物进行接收，接收货物时应对货物的数量进行清点、对货物外观是否完好进行确认、确认无误后，甲方应于交付当日在承运公司物流面单或收货确认单上签字确认，即视为货物已交付甲方。

六、服务与售后保障 

1、乙方承诺向甲方提供如下售后服务：整车质保1年。质保期自甲方验收合格之日起算。质保期内出现问题由供方免费负责解决。

2、乙方应向甲方提供客服咨询服务。
    3、超出质量保证期的产品如出现质量问题，乙方提供有偿维修服务，甲方需承担原器件成本及因维修产品产生的邮递费用。

4、因甲方或甲方用户非正常存放、使用以及意外事故导致产品出现故障或损坏的，均不适用上述保修措施，乙方对此提供有偿维修服务并不予退、换瑕疵产品。
5.具体售后服务承诺及保障措施见附件
七、付款方式和账户信息：

1、双方签订合同后，乙方安排备货，甲方于签订合同之日起7日内，付清货款总额30%的首付款；甲方收到货验收合格后支付67%货款；剩余3%货款待质保期（1年）满后7个工作日内支付。
2、结算方式： 电汇结算。
乙方账户信息

开户名： 

开户行：

账  号：               

行  号：                        
乙方账户信息如发生变更的，须至少在甲方付款前3个工作日内书面或电话通知甲方。

八、违约责任

1、若甲方未能在本合同约定的时间内付款的，乙方可要求甲方及时付款，如经乙方催促后甲方依然不按时付款的，逾期一日加收应付而未付货款百分之一的滞纳金，支付时间至货款付清为止，累计滞纳金总额不超过当次订单总金额的10%。逾期超过十五天的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿乙方违约金订购总货款的20%。
2、质保期内因设备质量原因导致甲方无法正常使用的，甲方有权扣减剩余尾款，直至全部扣除。并保留换（退）货、要求赔偿的权利。
九、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中，双方如有异议，可通过友好协商解决。协商不成，由签约地所在地法院解决。

十、不可抗力
由于发生地震、台风、水灾、火灾、环保等人力不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件，致使本合同无法履行或不能按约定履行，遭遇不可抗力的一方应于不可抗力发生之日起及时以书面或电话方式通知对方，由双方协商是否延期履行、部分履行或者不履行合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应当尽量采取积极的补救措施，使双方的损失减至最低程度。

十一、本合同附件具有与正文同等的法律效力。本合同一式两份，经双方盖章签字后生效，具有同等法律效率，如有未尽事宜，双方可另行协商解决。

十二、本合同有效期：   年   月  日至   年   月  日止（有效一年）。

十三、相关事项

其他未尽事项，由甲乙双方友好协商，或签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

以下无正文。

甲方（盖章）：河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司                                             

委托代理人：                             

乙方（盖章）： 

委托代理人：

年  月  日
骑行式电动尘推车技术协议
一、电动尘推车
1. 型式：骑行式三轮电动尘推车，整车颜色为蓝色。
2. 用途：用于石钢公司厂房内部水泥、环氧树脂地坪等硬质地面的灰尘、碎屑清洁作业。
二、技术要求  
（一）基本参数  
· 驱动方式：采用铅酸蓄电池/锂电池电力驱动，续航≥5小时（标准工况）
· 最大负重：≥140kg（含操作员体重）
· 采用前置尘推架+后置尘推架的清扫方式，前置尘推架宽度：≥910mm；后置尘推架宽度：≥620mm
· 尘推架升降方式：液压/电动升降，离地高度可调范围50-150mm
· 车辆前把、后尾各配备一套垃圾筐，垃圾筐容积10-15L
· 电动系统：48V 500W  加压力度：30kg  加压力度：30kg 续航能力：≥4h
· 最高前进速度：≤15km/h（可调速，带低速工作模式）
· 最小离地间隙：90mm  爬坡能力：≥8度
· 其他配置：左右双后视镜、车灯、带双扶手驾驶员座椅（黑色）、手刹、警示灯。
（二）核心配置要求
1.电池系统 
   - 类型：铅酸电池/锂电池（品牌：采用超威、天能、风帆等同级别的国产大品牌）。随车带充电器一套
   - 电压：48V，电池容量：≥20Ah  
   - 充电时间：6-8h（锂电池可支持快充方式）
   - 循环寿命：≥1000次（容量保持率≥80%）  
2. 电机系统
   - 驱动电机：无刷直流电机（功率≥500W）
3. 操控与安全  
   - 标配：LED照明灯、倒车警示音
   - 防护等级：IPX4（防溅水）  - 刹车系统：机械驻车制动
   - 刹车系统：机械驻车制动
三、性能标准  
1. 清洁效率：单次作业覆盖率≥95%
2. 噪音等级：≤65dB(A)（距离设备1m处测量） 
3. 尘推效果：地面残留尘埃量≤5g/m²（ISO 8502-3标准）。
四、质量保证 
1. 符合GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全》标准； 
2. 整机质保期：≥1年； 
3. 随车备件：随车各带一套前后尘推布，尘推油1桶3L
五、交付与验收  
1. 验收标准：
   - 外观无损伤，功能与协议参数一致；  
   - 现场试运行2小时无故障；  
   - 提供出厂检验报告及合格证。
2. 发货时随机提供整机出厂合格证书、外形尺寸图、技术数据、使用维护保养手册等资料，便于甲方调试和维护。

六、培训与售后服务  
1. 乙方提供现场操作培训（不少于2小时）；  
2. 故障响应时间：≤24小时（质保期内免费维修）；  
七、违约责任  
1. 设备未达技术标准，甲方有权拒收并要求乙方整改；  
2. 逾期交付按合同总额0.5%/日支付违约金。  
本协议一式4份，甲方2份，乙方2份。
甲方：                        乙方: 
委托代理人：                  委托代理人：
年   月   日                  年   月   日
附件

售后服务承诺及保障措施
乙方公司对其中标供应的清洁设备提供如下售后服务承诺：
1.交付服务：
供方随设备物流一同到达需方指定交货地点后，供方售后技术人员现场进行开箱安装及调试，双方对设备进行全面的质量和性能检验验收。
2.交付培训：
设备安装后，供方向需方的技术人员、操作人员以及维修人员提供操作培训、日常保养培训、定期保养培训及常见故障检修培训，使操作者能够掌握正确的操作方法及保养程序，使工程技术人员、维修人员能够排除故障，完成日常设备的维护和常见故障的维修，使设备能高效运行。
3.售后沟通机制：
供方和需方建立售后交流反馈机制，通过电话、微信、邮件等形式保持日常沟通，售后问题闭环管理，事事有回应，事事有闭环。
4.质保期服务：
设备质保期为设备验收合格后12个月。质保期内如由于设备产品质量问题导致故障，由供方免费负责解决，接到使用方问题反馈后4小时内线上反馈解决方法，线上无法解决的承诺主城区1个工作日内到场维修处理，郊县及偏远地区2个工作日内到场维修处理。
5.零配件和易耗品、易损件供应：
供方需在石家庄市区设有大于10万金额的零配件、耗材等库存，常用部件的供应保证1个工作内内发货调配。
6.全生命周期服务：
供方提供设备在良好的使用和维护下，寿命8-10年。质保期后，供方至少每隔6个月提供售后使用调研跟踪。供方收到需方问题反馈后4小时内线上给出解决方案，线上无法解决的，供方保证主城区1个工作日内到场维修处理，郊县及偏远地区2个工作日内到场维修处理。
附件2
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招标单位：河钢集团石钢公司
招标编号：SYS250701-2
骑行式电动尘推车  
 招  标  文  件
地址：                     邮编：050100
电话：0311-86913625        日期：2025-07-01

传真：                     联系人：霍兵元
招   标   文   件
河钢集团石钢公司对骑行式电动尘推车采购进行招标，有关招标事宜如下：

一、招标编号：SYS250701-2 
二、招标内容及范围：

具体内容详见：骑行式电动尘推车采购合同主要条款
三、投标：
1、具有效期营业执照，经营范围涵盖有关业务。
四、开标

1、投标截止及开标时间： 2025 年8 月3 日 9 时。
2、投标及开标地点：石钢新区技术中心楼326会议室
3、投标人必须在招标文件规定的时间投标，超过投标截止时间送达的投标文件将被拒收。

投标文件邮寄地点：石家庄市井陉矿区世纪大道北侧、贾凤路西侧石钢公司新区技术中心3楼 (顺丰快递） 联系人：霍兵元，联系电话：0311-86913625
五、评标
1、本次评标活动遵循公平、公正、科学和择优的中标原则。
2、一次报价后根据价格，最终确定价格最低一家中标单位。
3、若发现恶意竞标单位，经评标小组认定后没收其保证金，三年之内不得参加我公司任何招标事宜。
六、投标书包括以下内容：

1、法人代表授权书原件、投标函、营业执照副本复印件、同意合同主要条款证明材料、保证金及标书费转账证明等。
2、企业法人参加招投标无需提交法人代表授权书，提交法人身份证复印件。
3、投标人业绩（近一年以来）。
4、投标报价单，详见后面报价表
七、投标文件的要求

1、投标文件的书写要求

（1）投标文件格式按照附件《投标文件格式》打印，需用标准规格A4纸张打印，不得使用草书、行书或不规范的简化字。
（2）投标文件应由法人授权代表在签章处逐一签署并加盖投标企业的公章。
（3）投标文件中凡修改处由投标企业法人授权代表签字。
（4）投标文件要求正本一份、副本二份。
2、投标报价

（1）投标人依据招标要求进行报价。
（2）单价超过3700元/台时，视为投标人主动放弃投标。
3、投标文件的有效期

（1）投标文件自开标之日起20天有效。

（2）在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期；同意延长投标有效期的投标人不得对其投标文件做实质性修改。

4、其他

投标人签订的《主要合同条款》是招标文件的组成部分；投标代理人签署的承诺是投标文件的组成部分，并替代投标文件中相应部分。

八、投标保证金、标书费

1、本次招标收取投标保证金0元，标书费   0  元。

2、保证金、标书费缴纳时间、方式
（1）投标人在领取招标文件时缴纳投标保证金、标书费(分开汇款）。

（2）保证金缴纳方式：

① 在我公司有应收款的投标人可以财务保函形式经计划财务部确认后作为保证金担保；

② 无应收款的投标人用投标人银行账户以银行汇票形式或电汇形式缴纳。付款人必须为投标单位，不能以个人名义代付。投标人在汇款时必须注明招标编号。

标书费缴纳方式：

标书费以电汇形式缴纳。

银行汇票或电汇收款人： 

户  名：石家庄钢铁有限责任公司 

开户行：中国建设银行股份有限公司石家庄裕华支行

账  号：13001615208050502561

行  号：1051 2106 1050

保证金、标书费均不收现金
③ 业务部门为投标单位提供担保函。

3、中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还。
4、如果投标人放弃投标、哄抬标价、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

九、中标通知

中标人签收《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间与指定的部门签订合同。

十、废标

发生下列任何情况时，投标文件按废标处理：

1、投标人法定代表人或授权代理人未按招标文件规定时间递交投保文件；

2、投标文件未按招标文件要求盖章和签字；

3、联合体投标的；
4、投标文件产生偏离的；

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项招标中同时投标；

6、投标人未按招标文件要求缴纳投标保证金、财务保函；

7、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

8、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
9、投保人处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态的。
以下为投标单位制作投标文件格式：
投标文件封面

	招标编号：  SYS250701-2      
项目名称： 骑行式电动尘推车    
投标人名称：                 
                               投标人：（公章）

                                   年    月    日  



	法人代表授权书
致：河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司
本授权书声明：                        （投标人）注册于                     （注册地），              （法定代表人姓名、职务）为公司法定代表人，代表本公司授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法全权代理人，代理本公司参加                  （招标内容和编号）的投标活动，被授权代表所作出的承诺和签署的一切文件本公司予以承认并认真履行，由此产生的全部法律责任由我公司承担。

代理人情况：

姓名：                              职务：             
居民身份证编号：                 
通信地址：                          邮编：             
电话：                              传真：             
代理人签字：               


投标人（公章）：

法定代表人：（签章）

 年   月   日                                     
本授权委托书有效期至     年    月   日




	投 标 函

河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司:

                              （投标人全称）授权          （姓名 ）        （职务或职称）为全权代表，参加贵公司             （招标编号）招标活动的投标，为此我方声明以下诸点并对承担法律责任：

1.我方的《投标文件》承诺在开标120天内有效。

2.我方授权代表签署的书面承诺是《投标文件》的组成部分，自开标之日起120天内不可变更、撤销。

3．我方承认和遵守贵方《招标文件》要求。

4.如果我方中标，我方将按照此前贵我双方所签订的《技术协议》、《主要合同条款》以及本《投标文件》等授权代表所签署的一切文件所作承诺签订合同，并保证按期、按质、按量全面履行合同。

5.我方愿意提供招标文件及招标过程中要求的所有资料和与本项招标有关的数据和情况。

6.贵方有权决定最终中标者，我方承认价格是中标的主要标准，但不是唯一标准。 

投标单位：                      法人授权代表：

（盖章）                       （签字）

地址：

电话：

传真：

                                          年     月     日




骑行式电动尘推车采购
（一次报价）
	项目名称
	骑行式电动尘推车采购

	招标编号
	

	投 标 人
	　

	投标文件
	一正一副

	一次报价
	       元/台

	其它说明事项
	　

	
	


注1：上述报价为含税、现汇报价，税率： %；     
投标人（公章）：             法定代表人或其授权人签字： 
 年  月  日
粘贴代理人身份证复印件，并加盖公章








