非招标采购方式公示表
SG-R-CG-5886-A/1 
2026年 7 月 29日
	编号
	S2606022
	标的名称
	河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司污水厂污泥处置
	数量
	见附件1

	采购（项目）情况介绍
	河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司污水厂污泥处置项目

	技术条款、技术协议
	(详见附件1) 

	合同主要条款
	(详见附件2)

	采购模式
	询比价采购 (      竞价采购 (       谈判采购 (

	信誉保证金
	本次采购收取保证金1000元。供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	1、 供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人企业。 （经营范围含污泥处理/固废处置）
2、 供应商提供排污许可证。
3、 供应商提供固废经营许可证。
4、 供应商提供相关类似业绩证明。
5、 本次采购接受联合体采购，联合供应商应具备固废处理资质和固废运输资质及技术能力。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-8691329高曼曼

13081060790张建波
	0311-86912875  
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年 7月2 日下午17：30


附件1

河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司污水厂污泥处置技术协议

一、技术要求

1、 供应商运输前到现场要充分熟悉现场情况，以便于制定合适的污泥处置方案。

2、 供应商应保证提供的污泥处置方案是成熟的、环保的和安全可靠的。对所处置的产品进行合规化处置。

3、 供应商在运输前作出详细完整的污泥处置方案，包括车辆选择、污泥处置过程、人员数量安排、每次运输量等。

4、 污泥经叠螺机和带式压滤机脱出后，经从小车推到储泥间平铺，储泥间污泥平铺满后需要供应商安排铲车将污泥铲成堆，满足继续脱泥作业，污泥量达到一车后供应商安排铲车和运输车辆装泥运走，每月产生污泥量约100吨。
5、 污泥装车完成后，车辆要完全苫盖。供应商要对现场卫生进行清理，采购方验收合格后再行离开。

6、 供应商要确保按环保规定处置产品运输到指定地点，铲泥费、装车费和运输费用都由供应商承担。运输车辆必须安装定位设备。

7、供应商保证污泥及时清运，采购方提前两天通知供应商，供应商接到通知提前安排必须及时按照采购方通知时间运走污水厂污泥，避免因清运不及影响主方系统运行。

二、项目主要内容

项目主要内容供应商对污水厂污泥及时外运。
3、 供应商服务

为保证污泥能够安全、正常运输处置，供应商应及时运泥处置，保证脱泥设备正常运行。（包含铲泥、装泥和运输等各种费用）。

四、安全生产管理

1、安全措施:污泥的铲泥和装车的所有作业环节由供应商按制定详细的安全措施，按照采购方生产管理的要求进行审核和批准后具体实施。

2、供应商应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染或由于其设备维护方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

3、供应商应严格遵守与执行采购方就有关该项目的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

	甲    方

单位名称（章）：河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司

单位地址：河北省石家庄市井陉矿区矿务局鑫跃路西50米

委托代理人：

签订日期：

电   话：
	乙    方

单位名称（章）： 

单位地址： 

委托代理人：

签订日期：

电   话：


附件2
主要合同条款

经双方协商，一致同意对河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司所采购污水厂污泥处置，签订如下主要合同条款:

一、质量要求、技术标准:

1、满足双方签订的技术协议并满足污泥合规化处置要求。

2、供应商必须对所处置的污泥进行合规化处置并且承担相关责任。

二、交货地点及运输方式:

1、供应商要确保按环保规定处置产品运输到指定地点。

2、汽车运输，保证不泄漏，铲泥、装车和运输费用都由供应商承担。

三、包装标准:

做好防渗处理，严禁遗撒。

4、 处置标准、方式及提出异议期限:

1、 按照技术要求供应商清运、处置相关污水厂污泥产品。

2、 要求采购方污泥产品处置方式必须按国家相关标准执行。

3、 本产品不处理质量异议。

5、 结算方式及期限:

1、费用结算方式:以承兑汇票支付，支付承兑汇票之日即为招标方履行了付款义务，即本合同价格为承兑价。(注)投标方每月20日前与采购方核对结算数据，经采购方签字认可后，审核后结算。

六、违约责任:

1、供应商应保证对所处置污泥必须满足环保要求，否则采购方有权单方解除合同并没收合同履约保证金。

2、供应商应确保对所处置污泥产品进行合规处置，否则造成环保处罚由供应商负责。

3、因合规问题给采购方造成损失的，供应商应赔偿采购方损失。4、严禁弄虚作假，一经发现将处以当批货值3-5倍处理并承担相关法律责任。

5、因清运不及时影响采购方生产、造成设备事故或环境污染，考核200-20000元/次。

6、供应商接到甲方通知后不能及时派车运泥，考核200-2000

元/次。

甲方:河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司(盖章）

委托代理人:

乙方:

委托代理人:(盖章)

