附件2

买卖合同主要条款
一、质量要求、质量标准：稀土标准参考GBT 4153-2008 产品牌号 194020B， RE不小于99%，La＞33%、Ce＞62%、Sm＜0.1%；Mg≤0.1%、Zn≤0.05%、Fe≤0.2%、Si≤0.05%、W+Mo≤0.035%、Ca≤0.02%、C≤0.02%、Pb≤0.05%,其它成分：氧含量≤120ppm。外观：产品为块状，新截面为银灰色。金属锭表面应清洁，无肉眼可见夹杂物。放射性物质预警值为24774.5cps，经买方仪器检测发生报警，卖方供货车辆不得进厂。

二、交货地点及运输方式：卖方负责汽运至买方仓库，费用由卖方负担，且须采用新能源车或国六排放标准的车辆。
三、损耗：实物一律不计损耗。

四、包装标准：产品用双层塑料袋包装，密封真空处理，每袋重量2.5Kg。包装外侧需附有不褪色的标识，注明产品名称、产品牌号、生产单位、批号、生产日期、净重。包装重量按买方实测结果扣除，包装费用卖方承担，包装物不回收。运输、贮存：产品需放在干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨、受潮。
五、验收标准、方法及提出异议期限：1、数量以买方计量为准，质量以买方检验为准。2、卖方对检验结果有异议的，自买方通知检验结果后24小时内，以书面方式向买方申请复检，按买方制度执行。经买方检验的，并不免除使用过程中，卖方应承担的质量责任。3、卖方随货附质保书。  

六、价格及加减价有关规定：1.价格为含税承兑包到价    元/吨（     元/吨），增值税发票一票结算，税率13%。2. 因国家增值税税率调整，货款结算开具增值税发票，增值税税率以增值税纳税义务发生时间为准；本合同不含税单价不变。3.不符合合同质量要求、质量标准，退货，退货每批次扣款1000元，从其它合格批次结算中或应付款、保证金中扣除。
七、结算方式及期限：货到验收无误,结算付款以承兑汇票方式。卖方根据买方要求提供合格发票。

八、违约责任：1.卖方应保质保量按时供货。逾期交货的，买方有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此给买方造成损失的，由卖方负责赔偿。2、质量不合格，买方有权作退货处理，费用卖方自理，因质量问题给买方造成损失的，卖方应赔偿买方损失， 同时没收合同履约保证金。

九、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的向买方所在地人民法院起诉。

十、其它约定事项：1、所有送货车辆驶入买方厂区须严格遵守买方《送货车辆安全管理规定》。2、本合同有效期限202  年  月  日-20  年  月  日，卖方送货时间及数量以买方通知为准，合同数量买方根据生产需要进行增减。3、若乙方因违反合同规定被扣减保证金的额度，应在10个工作日内补齐履约保证金；否则，甲方有权解除合同并扣除剩余履约保证金。本合同履行完毕卖方未发生违约情形买方无息返还合同履约保证金。4、本合同一式2份，买卖双方各持1份，双方签字盖章后生效。5、卖方应按合同均衡交货，实际交货量不超过合同量±10%，对因卖方原因交货量超过合同量10%的部分，下次招标定标后，如果价格较本次上涨，按实际送货数量结算；如果价格下降，本次与下次招标价差乘以超发超过10%上限数量的金额下次结算中扣除。对因卖方原因交货量低于合同量10%的部分，下次招标定标后，如果价格较本次下降，按实际送货数量结算;如果价格上涨，本次与下次招标价差乘以欠发低于10%下限数量的金额下次结算中扣除。6、《安全约定》为本合同不可分割部分。
由于卖方无法正常供货，导致供应紧张时，买方有权启动临时外采，由此导致采购差价部分由卖方承担。
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