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采购公告
河钢集团石钢公司廉洁文化示范园地建设采购公告
1.采购条件
本采购项目廉洁文化示范园地建设项目，采购人为石家庄钢铁有限责任公司（以下简称“采购人”）。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购（采购编号：G2608001）。
2.项目概况与采购范围
2.1项目概况：本项目旨在对采购人廉洁文化示范园地进行建设。
2.2项目建设地点：石家庄市井陉矿区
2.3采购范围：本次采购为1个项目
详见技术附件。
2.4工期：绝对工期50日历天。
2.5采购模式: 竞价采购
2.6合同主要条款、技术要求详见附件一、二。
3.供应商资格要求
3.1 本次采购对供应商的资格要求如下:
  3.1.1资质要求：
1、供应商须具备中华人民共和国独立企业法人资格；
2、供应商需具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

3、供应商需具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
3.1.2业绩要求：无。
3.1.3财务要求：无。
3.1.4信誉要求：未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单。
3.1.5 项目经理要求：拟任本项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师及以上执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证，附近一年内社保缴纳连续6个月以上证明）。
3.1.6其他主要人员要求：无
3.1.7试验检测仪器设备要求：无
3.1.8其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目，否则均谈判无效。
3.2本项目不接受联合体。
4.采购文件的获取
4.1报名方式：凡有意参加竞谈者，请登录河钢集团石家庄钢铁有限责任公司门户网站进行报名，报名截止时间为2026年8日25日下午17:30。
4.2采购文件每套售价0元，售后不退，请在报名时缴纳。购买采购文件的缴费方式：必须由银行基本账户以电汇形式缴纳，不能以个人名义代付。
银行汇票或电汇收款人：
户名：石家庄钢铁有限责任公司


开户行：中国建设银行裕华支行

账号：13001615208050502561

行号：1051 2106 1050
交款单位必须按“竞谈项目编号-项目主管部门-项目名称-工本费”格式在交（汇）款单备注栏（或款项来源、附言、用途）等合适位置注明。采购组织部门根据供应商所持的收款凭证作为是否能够参加谈判的其中一个条件。
5. 响应性文件文件的递交
5.1响应性文件递交的截止时间（谈判截止时间）另行通知，地点另行通知。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件文件，采购人不予受理。
5.3递交响应性文件时，供应商派出的供应商代表须持本人身份证和单位授权委托书。
6. 发布公告的媒介及报名方式
6.1本次采购公告同时在河钢集团石家庄钢铁有限责任公司门户网站、中国采购与招标网上发布。
6.2供应商登录河钢集团石家庄钢铁有限责任公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/招标信息/招标内容/我要报名。
6.3采购公告同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐招标公告”可免费查阅。
7. 监督及投诉
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司纪委电话：0311—86912037    电子邮箱：sggsjw@163.com
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司监察部电话：0311—86913757  电子邮箱：sggsjcb@163.com
8. 联系方式
采购人：石家庄钢铁有限责任公司
地址：河北省石家庄市井陉矿区世纪大道北侧、贾凤路西侧
邮编：050100
联系人：王辉、张民龙、王府宝
电话：0311-86913397、0311-86913263、0311-86912029
附件一：合同主要条款
施工合同主要条款
依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规和规章，双方本着友好协商、平等、自愿、公平的原则达成共识，经充分协商，同意按下列条款签订本合同。

合同签订地：河北省石家庄市井陉矿区石钢公司
一、工程概况

工程名称：石家庄钢铁有限责任公司廉洁文化示范园地建设总承包，以下简称项目或工程。
工程地点：石家庄市井陉矿区甲方厂区内。 

承包方式：本工程采用设计、采购、施工的总包方式。
二、工程总承包范围及主要内容

1.工程主要内容：廉洁文化示范园地建设的设计、采购、施工等，内容详见《石家庄钢铁有限责任公司廉洁文化示范园地建设总承包技术协议》(以下简称技术协议)。

2.工程承包范围:

承包人以工程总承包方式，按发包人提供的相关资料、技术标准、工程范围、工期要求，完成廉洁文化示范园地建设及相关配套设施的设计、设备及材料采购、施工、技术服务直至竣工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。具体详见《技术协议》。合同履行过程中，承包人有权根据实际情况调整（核减或增加）工程承包范围，并不承担违约责任。

3. 承包范围界限具体详见《技术协议》。

4.承包人不得转包分包工程。
5．发包人供货范围：具体详见《技术协议》。
三、合同工期 ：绝对工期50日历天，自合同签订生效之日起开始计算。由于非承包人原因造成工期延误，经发包人书面确认，工期可相应顺延。
四、合同价款

1、满足合同标的及《技术协议》规定的技术要求和工程内容，双方同意本“合同项目”的总承包含税价格为**万元（人民币大写：**元整），但由于甲方调整（核减或增加）工程承包内容、范围的，合同总价应做相应调整。

项目详细费用如下：
	设计技术服务费
	计**万元（税率6%）

	设备费
	计**万元（税率13%）

	建安费
	计**万元（税率9%）


2、合同包干价内容：满足本工程总包合同及《技术协议》的全部费用，包括设计费、设备费、材料费（含运杂费）、施工费、装修费、装饰装潢费、安装费、建筑安装工程费用（包括但不限于安全文明施工措施费、规费、施工措施费、材料费、大型机械进出场费、设备及材料的装卸费和仓储保管费、安装费、税费等）、服务费（总承包管理费、技术服务费、技术专利费、检测费、特种设备、材料及专项工程检验检测试验费、培训费等）、税费、保洁费、施工产生的废弃物外运费用、风险金、不可预见费等为完成本工程所需的一切费用。

本合同为固定总价合同，在双方签订的《技术协议》约定的承包工程范围内，合同价款不做调整，但由于甲方调整（核减或增加）工程承包内容、范围的，合同总价应做相应调整。

3、在合同执行期间，如国家税收政策调整，合同价格做相应调整，税前价款不变，增值税税率按国家政策执行，合同总价进行相应调整。

由于发包人要求增加承包范围以外的项目内容，另议。
五、付款及付款方式
1.合同签订生效后，发包人向承包人支付合同总额的30%为预付款；
2.交工验收合格后付款至合同总额的90%；
3.合同总额的10%余款为质保金，工程交工验收完成之日起满一年，承包人没有任何违约，质量保证金无息结清。
4.以上支付条款和质量保证期及质量保证金条款发生冲突时，质量保证期及质量保证金条款优先适用。

5.发票要求

按照本合同规定由承包人开具增值税专用发票。每次付款前,开具相应金额发票。

6.发包人向承包人支付合同款以现汇方式支付。

7. 双方同意发包人对发放的工程价款的使用情况有监管的权利。承包人有义务及时发放施工作业人员工资，避免给发包人造成影响。

8.在本合同项下的工程中发包人支付给承包人的任何款项，承包人均应用于本合同项下的工程，不得挪作它用，发包人有权对本合同项下支付的资金流向进行监管。

出现下列不良履约情况之一时，发包人有权停止支付工程价款，直到不良履约情况消除：

⑴ 承包人所提供的设备、材料经检验不合格，或总包工程部分或全部验收不合格；

⑵ 承包人未严格按照规范设计，影响工程质量；

⑶ 承包人未严格按照设计或规范施工，影响工程质量；

⑷ 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；

⑸ 承包人未按本合同条款履行合同；

⑹承包人及其分包单位未按合同约定及时履行给付施工作业人员工资的。

⑺承包人无故停工；

(8)承包人故意拒绝或拖延执行发包人的指示。
六、质量保证标准

按照《技术协议》、施工图纸、国家相关规范验收，经验收须达到合格工程标准。

承包人应按本合同及《技术协议》、国家相关规范及标准执行，对本工程的设计、施工、安装、调试、设备及材料供货及其供货范围内、总承包范围内的全部内容负全面的责任，对不符合质量标准及不能满足生产使用要求的建安工程、设备、材料等应及时给予修理或更换，以保证合同项目的顺利进行，并赔偿因此给发包人造成的损失。详见《技术协议》。

1、设计、设备、材料质量：按本合同及《技术协议》、国家相关规范及标准执行、验收并达到性能考核指标要求；在《技术协议》没有提到的适用标准，承包人应该遵照相应的国家和行业标准最新版本执行。
2、建安工程质量：按照国家现行规范和合同及《技术协议》要求进行验收达到合格工程标准。
3、经发包人验收达到性能考核指标要求，详见附件《技术协议》。
4、安全与工业卫生要求满足《技术协议》中的有关规定要求。
5、环境保护满足《技术协议》中的有关规定要求。

七、设计

1、设计文件


⑴ 承包人向发包人提供满足国家法律、法规及国家现行规范要求、符合国家相关行业技术标准及发包人技术协议要求的有关设计图纸、资料及总目录。初步设计、施工图设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）（建质【2008】216号）的规定。

⑵ 双方应按照约定的时间进行初步设计和施工图设计的审核工作，在初步设计审核合格后，方可进行施工图设计工作。发包人对承包人设计管理的具体要求详见《技术协议》。

⑶ 在承包人发出施工图后，包括对设计文件出现的遗漏和错误的修改完善或补充等所有变更，须在变更和补充前经发包人书面同意后进行。发包人发现设计内容遗漏或不满足国家现行规范及行业技术标准或发包人技术协议的要求，承包人应在确保工期和质量的前提下及时更正、补充，并承担由此引起的有关费用。承包人的更正、补充不得导致项目功能、水平的降低，否则应承担由此给发包人造成的经济损失。

⑷ 如发包人提出合同、《技术协议》范围内的有关设计、技术上的问题（包括调试及排除设备、材料故障技术）和要求时，承包人应及时给予答复、解决，并免费提供有关资料、图纸。

⑸ 承包人在设计、制造、施工中不得降低标准，若发包人发现有降低标准的情况发生，则承包人必须调整修改至合同规定的标准，由此造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延。

2、承包人向发包人交付的设计文件以及交付份数。

⑴ 施工图设计文件一式10份。技术资料交付范围详见《技术协议》

⑵ 工程竣工后，承包人向发包人提交上述相关书面竣工图、竣工资料2份及电子版2套。
八、设备、材料供应及质量检验


1、供应及质量检验

(1) 承包人应保证所提供的设备、材料必须是符合国家和行业现行有关标准及规范的全新产品，其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同及《技术协议》相关规定要求，并按此进行采购、配套及与之有关的所有工作，并须经发包人的验收和确认。发包人的验收和确认并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。

施工所需钢材及非钢产品，同等条件下承包人应优先采购河钢集团自产产品。

(2)设备、材料交货期满足工程进度要求，设备、材料的辅件、配套件的技术性能应与工程设备、材料的技术性能相匹配。

（3）承包人所供所有设备、材料出厂前所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。承包人应向发包人提供设备、材料的供货厂商，提供产品合格证明（包括生产许可证）、鉴定书、化验单等有关证明文件。

(4)发包人有权要求对特殊的设备、材料材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。

（5） 发包人的检验人员在发现设备、材料有缺陷或不符合双方确认的设计要求时，承包人需自费整改，发包人提出的整改意见，承包人应充分考虑，缺陷清除后，承包人应自费对这些设备、材料重新检验和测试。

2、特殊设备、材料的检验

承包人提供的特殊设备、材料及其安装、施工，根据政府有关管理规定须由政府专门机构进行检验的，承包人负责提供检验所需的文件和其他资料并向政府机构申请办理检验手续，取得相应的许可证件，发包人配合，费用由承包人承担。发包人有权要求对特殊的设备、材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。

3、其它

(1) 现场设备、材料安装、施工过程中，发包人对不能满足技术协议、生产工艺操作要求的,有权提出修配改方案,承包人应按照发包人方案积极修配改,以满足生产工艺操作需要，所发生的费用由承包人承担。

(2) 承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员的检查，承包人为此提供方便。相关费用已包含在总包合同价格中。

(3)工程所需的主要施工材料，应具有相应的包括但不限于合格证/质量证明书/使用说明/进口证明等，并经双方共同验收。承包人应对其采购的材料、构件的质量负责，以保证工程质量，该验收并不免除承包人应负的质量保证责任。

（4）在技术协议、工艺技术方案、施工图纸、厂家供货四方面关于本工程设备、材料的要求必须是一致的，若实施过程中有差异时，发包人有权要求退货，由承包人重新采购、施工并承担给发包人带来的相关损失。

（5）对技术协议中没有注明规格型号等技术参数或参数不够明确的设备、材料，在合同履行中，发包人有权要求承包人按此类设备、材料中材质及性能满足《技术协议》要求，进行设计、采购、施工。

(6)不论发包人代表是否参与装修材料的检验均不能被视为承包人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包人对装修材料设备、材料质量应负的责任。

九、工程管理

1、根据本合同条件，被授权的发包人代表所发出的指令及任何行为均代表发包人，发包人代表应按照发包人的内部管理规定履行职责。

2、管理人员会议

发包人代表或发包人代表授权人应定期组织发包人、承包人召开管理人员会议，承包人应按要求派员参加。承包人代表认为有必要时可提请发包人代表召开管理人员会议。

会议主要内容是检查工程进展情况、协调施工过程中出现的问题、安排下步工作，并解决按本款提出的各种问题。发包人代表应对每次会议的议事内容作好记录，并向所有与会各方人员代表提供会议纪要。    

合同各方对即将采取的行动应负的责任，应载入该会议记要中。

3、 承包人代表：项目经理：

因特殊原因需要更换以上人员须征得发包人书面同意，并应安排与承包人承诺安排的人员资格和个人业绩类似的人员。
4、 承包人进厂施工前，须向发包人出具《不拖欠施工作业人员工资的承诺》以及提供施工作业人员清单备案，并根据实际变动情况及时进行更新。承包人须按发包人要求办理相关手续、签订相关协议；进入现场施工期间，必须遵守、执行各级政府及发包人关于安全、环保管理的相关规定。承包人编制的施工组织设计、方案，进度计划等经发包人审核签字并签署开工单后方可开工。

5、施工用水、电

发包人指定用电、用水地点由承包人接至使用地点，承包人按发包人动力部门规定办理水、电使用手续，水电费发包人承担。8、进度计划报表


6、施工安装过程中的覆盖或隐蔽工程

承包人应事先按约定时间通知发包人,发包人代表在约定的时间到场检查验收，并于发包人代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交发包人代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及承包人提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。检查验收合格后，发包人代表应在4小时内（特殊情况除外）签署意见后方能继续施工。如承包人不通知发包人检查验收，发包人提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由承包人承担。

7、安全与环保措施

⑴ 承包人应在设计、进场安排及现场作业过程中遵守所有适用的安全规章，并与发包人签订“安全协议”、“环保协议”、“制安交通消防协议”；并遵守相关协议要求。

⑵对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等），发包人负责提供有关资料或进行现场交代，承包人要采取切实可行的措施加以保护，不得损坏。否则由此造成的损失及引起的一切后果均由承包人承担。

⑶ 在履行合同过程中发生人员伤害事故，由承包人自行承担责任；因承包人履行合同给发包人或者第三方造成人员伤害或财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿给发包人造成的损失。

⑷施工涉及的进出甲方厂区的车辆必须采用新能源或达到国六排放要求的车辆；非道路移动机械必须采用新能源车辆。承包人应采取各种合理措施，保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过法律规定的排放标准。

⑸ 承包人应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因承包人人员与承包人产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致发包人涉诉，所发生的相关费用及损失由承包人承担。

8、现场清理

⑴ 发包人不提供生产、生活场地，由承包人自行解决。

⑵ 在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置承包人的任何设备或多余材料。承包人应从现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要的承包人临时工程。

⑶ 在施工过程中时，承包人应及时清除并运出承包人所有的剩余材料、垃圾和各种临时设施、装备，并保持整个现场及工程整洁，但在质量保证期终止之前，承包人有权在现场保留为在质量保证期内履行本身义务所需用材料、装备。但不能影响发包人的生产管理。

⑷ 如果承包人未在发包人允许的合理时间内把所有的承包人的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料，发生费用从承包人合同款中扣除。

⑸ 在交工后，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。

9、发包人接收工程

承包人负责设备、材料、半成品及已完成工程的成品保护,承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用。
十、交工验收
验收包括实物和资料验收。
⑴承包人按发包人要求完成竣工资料的编制移交（资料验收包括但不限于设计资料、设备、材料资料和施工竣工资料验收），双方确认后7天内进行交工验收。
⑵ 按照本合同和技术附件的规定、国家规范标准及有关图纸内容的规定进行验收。
⑶ 对验收过程中，不满足合同要求或不满足《技术附件》，按本合同及《技术附件》约定责任中相应条款处理。
⑷ 交工验收合格后，双方代表签署本合同的交工验收证书，签署交工验收证书的日期即是本合同交工验收的日期。

十一、质量保证期：

1、本工程质量保证期（保修期、质保期）自交工验收证书之日起开始计算，本工程进入质量保证期。

2、质量保证内容及范围：本工程承包人承包范围内的所有内容。

3、质量保证年限

3.1建筑安装工程保修期按中华人民共和国国务院279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。

3.2设备、软件的质量保证期为1年（易损件、消耗件除外）。

4、质量保证期、保修期内，因承包人设计、施工责任和设备、材料质量等原因造成的问题，由承包人在双方约定的时间内完成无偿修理或更换，直到验收合格，并承担由此给发包人造成的损失。对进行过修理或更换后的设备、材料及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。

十二、知识产权保护

1、承包人应保证在本工程中所使用的设备、设计、工艺或技术不受第三方提出侵犯知识产权的指控。若发生此类指控，由承包人与第三方交涉，并承担由此发生的一切经济责任、法律责任和费用。发包人因此遭受任何损失的，有权向承包人追偿。

2、承包人提供的在本工程应用的专利技术，未经承包人同意，发包人不得将其转让给第三方，除本工程之外，承包人不得使用。

3、由承包人或以承包人名义为本项目编制的任何文件，其版权和其他知识产权归双方共有。

4、本合同项目竣工验收之前所取得的技术成果属于发包人、承包人共同所有。原属于承包人的专利技术仍归承包人所有。

5、项目投产后，发包人单独对合同项目、设备、设计及软件的改造、升级所取得的知识产权属发包人所有。

6、未经发包人许可，承包人不得泄露任何有关该项目的资料、文件、软件、程序、技术内容以及承包人接触到的发包人的技术资料、经营信息、软件、程序等。承包人承担的保密义务的期限为永久。
十三、违约责任

1.发包人未及时提供施工场地的，工期相应顺延。.

2.由于发包人未能按本合同中约定保证本项目施工所需的水电等能源介质，造成的停工，承包人不承担相应的责任；

3、因承包人原因造成工期延误，则每延误一天，承包人向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，承包人支付迟延履行违约金，并不解除承包人按照合同继续履行的义务，同时，如承包人不积极采取措施或不能挽回工期损失的，发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。由于非承包人原因造成工期延误，经发包人确认，工期可相应顺延。根据承包人提供的工程进度计划（符合合同工期要求，经发包人和监理认可），进度节点延误每发生一次，考核5000-10000元，总工期按期完成，可酌情减免。

4、工程存在质量问题，承包人应根据发包人要求免费更换或维修，直至达到本合同及技术协议规定的各项参数、保证值、考核指标为止，因质量问题给发包人造成损失的，承包人应按合同总额的3%向发包人支付违约金并赔偿因此给发包人造成的损失；承包人发生其他违约行为，按合同总额的3‰向发包人支付违约金，给发包人造成损失的，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。

5、承包人在实施过程中发现本工程工艺技术方案出现漏项或失误导致本工程不能按《技术协议》规定实施或实施后的效果不能达到《技术协议》相关规定，需要对工艺技术方案进行补充完善，以达到《技术协议》规定的实施效果、参数、保证值、考核指标的，由此增加的费用由承包人承担。否则，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。

6、在进入质量保证期之前，由于承包人原因（包括但不限于设计、建筑安装、施工等）工程设施存在质量问题，承包人应免费在发包人规定时间内对工程进行整改，直到达标。整改次数不超过两次。整改仍未达标，除按照合同和《技术附件》中约定的违约条款处理外，并按下述办法处理：

⑴ 扣除余款：发包人不再支付承包人合同剩余款，但是，并不免除承包人在本合同中的其他责任。

⑵ 补救措施：发包人有权另请其他队伍（或公司）继续建设、施工、安装、修理、整改直至达标，并且由承包人承担所发生的所有费用。

⑶ 因质量问题给发包人造成损失的，承包人应按合同总额的3‰向发包人支付违约金并赔偿因此给发包人造成的损失。

7、在质量保证期内因承包人原因（包括但不限于设计、施工、建设、设备、材料、安装等）工程发生质量问题，承包人除按照本合同和《技术协议》中约定的违约条款处理外，按下述办法处理：

⑴ 承包人免费采取包含但不限于维修、更换等措施对问题设施、设备、材料进行整改，直至达到国家标准、行业规范标准及技术协议规定的各项参数、保证值、考核指标为止；

⑵ 两次整改后，质量仍不能达标的，发包人有权扣留承包人的质量保证金，但是并不免除承包人在质量保证期内的其他质量保证责任；同时，对于设施类问题，发包人有权另请其他建设队伍继续建设直至达标，并且由承包人承担超出工程质量问题项下质保金的所有费用；对于设备、材料类问题，发包人可以选择退货或贬值处理：发包人选择退货的，承包人应退还发包人已支付的设备、材料款、安装费、调试费等，同时应承担该合同设备、材料项下的直接费用（运输保险、检验、利息及银行手续费等）；发包人选择贬值处理的，双方协商。

⑶ 赔偿因此给发包人造成的损失。

8、承包人发生其他违约行为按合同总额的3‰向发包人支付违约金，并赔偿给发包人造成的损失。

9、承包人及其分包人拖欠施工作业人员工资造成影响的，发包人有权在应付工程价款中予以扣除并发放，该款冲抵应付工程价款，并且承包人需向发包方支付同等金额的惩罚性违约金。

承包人及其分包人拖欠施工作业人员工资，给发包人造成的一切损失由承包人承担。

10、由于承包人原因，造成本工程中形成实际施工人的，给发包人造成损失的，承包人应按合同总额的10%向发包人支付违约金，并且承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

11、承包人转包本工程以及未经发包人书面同意分包本工程的，承包人应按合同总额的10%向发包人支付违约金，给发包人造成损失的，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。并且发包人有权解除本合同。

12、由于承包人原因，造成本工程违反国家环保法律、法规、环保政策及标准的，承包人应按合同总额的10%向发包人支付违约金并赔偿因此给发包人造成的损失。

13、以上所述承包人应支付的违约金和损失赔偿金，发包人有权从合同款中减扣。

十四、合同结算

承包人向发包人提交资料归档、合同结算书的时间是在办理完竣工验收证书、性能考核合格证明、工期考核证明、发包人档案部门资料验收证明、符合发包人要求的资产清单等完成后60天内提交结算文件。
十五、不可抗力和争议解决

1、如果双方中的任何一方由于战争、水灾、台风、火灾、罢工、地震或其它不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况影响本合同的执行时，在双方协定下，履行合同的期限按事故所影响的时间相应延长。

2、受事故方应立即以传真等形式通知另一方，并在不可抗力事故发生后14天之内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交另一方进行查验和确认。

3、受事故方应立即用传真等方式将不可抗力事故的终止或消除通知另一方，并用证明文件证实，而且应立即继续完成其义务。

4、如果受事故方没有及时通知另一方有关不可抗力发生的任何情况，由此给另一方造成的损失由受事故方承担。

5、如果不可抗力影响超过60天，受事故方应与对方取得联系，以便双方通过友好协商及时解决是否继续执行本合同的问题并尽快达成协议。

6、在履行本合同过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，双方任何一方均可以向合同签订地法院提起诉讼。不论对发生的争议采取何种解决方式，均不得影响本合同双方其它义务的履行。

7、发包人作为投资主体，涉及符合国家和地方节能、环保以及鼓励进口技术和产品等有关优惠政策的，发包人为受益方，包括进口设备、材料免、退税的优惠等。承包人向发包人及时提供相关资料，协助发包人办理相关手续。 

十六、合同生效

1、本合同由双方委托代理人签字、单位盖章后生效。

2、本合同生效后，所有双方达成的修订和补充协议条款应以书面的形式做出，

3、 经双方委托代理人签字、单位盖章后生效。

4、 本合同一式6份，发包人执4份，承包人执2份。
附件二：技术要求
一、总则

将甲方盛嘉办公楼三楼东头一间房屋（约80㎡）改造建设为廉洁文化示范园地。
1、该项目要达到如下整体效果：布局合理，环境整洁优美；主题鲜明、内涵丰富；具有吸引力、感染力；在建设理念、内容挖掘、形式载体、技术应用等方面有显著特色和创新亮点。园地需紧扣“教育、警示、文化、实践”四大功能，构建“学廉、思廉、践廉、传廉”一体化廉洁文化生态圈，形成具有石钢特色的廉洁教育场所。廉洁文化作品内容、案例由甲方提供，其他文字方面内容由甲方乙方共同商定，设计方案由甲方审核通过后施工。

2、项目所用设备、资材均由乙方提供，本技术协议未逐项涵盖出详尽技术标准数据和指出所引用的技术规范名称和条目。因此本技术协议所提标准为最低限度要求。本技术协议提出的标准如遇与乙方所执行标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

3、项目所用各种材质板材质量达到国家板材标准，甲醛等环保指标应优于国家标准，饰面洁净，色泽一致，无翘曲、裂缝、缺损。结构性轻钢龙骨、各种卡托、固定件、连接件的规格、厚度及铺设间距、铆固方式应符合国家或行业相关要求。螺丝、螺栓、膨胀钉等紧固件资材耐腐蚀程度符合国标的产品。

二、具体方案
1、对顶棚进行美化。灯具、烟感器、喷淋头、风口等位置设置合理美观，与饰面板交接严密。达到消防要求。

2、做轻钢龙骨墙体。面积约110平米

技术要点:

1)、墙位放线应按设计要求.沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线，主龙骨材料为40*60mm镀锌方管，副龙骨为20*40mm镀锌方管，轻钢龙骨的安装应符合下列规定
A、安装沿地、沿顶横龙骨及边框龙骨可采用膨胀螺丝或射钉与上下结构板面或梁固定。有隔声要求的隔墙应在上下横龙骨与结构板面之间垫弹性橡胶板。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于600mm。
B、安装坚向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。竖龙骨间距不宜大于400mms

C、横龙骨与坚龙骨之间不宜先行固定,在硅酸钙板安装时竖龙骨位置可适当调整,从而适合硅酸钙板尺寸的允许误差。
D、在竖向龙骨的开口方向安装支撑卡时,卡距宜为400~600mm,距龙骨两端的距离宜不大于200mm。
E、安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道3~5m隔墙安装两道

F、安装号龙骨后，墙面所用基层木材欧松板（厚度9mm），环保等级为ENF级，面层为石膏板（厚度为9mm）。最后根据设计图纸的要求进行施工

G、各种粘合剂、胶水及嵌缝材料应使用符合国家环保指标的优质品牌产品。

H、特定区域墙体内如需填充隔音材料的，按设计要求选用。

I、在房间南北两侧窗户处设置2处隐形门（800*2000mm）。
3、地面要求为塑胶地面(面积约为80平米)

采用塑胶地面，执行GB50209《建筑地面工程施工质量验收规范》，室内环保等级ENF级。塑胶卷材选用商用加厚卷材2.0mm及以上，高耐磨层；环保等级ENF级，提供CMA检测报告，1m³气候箱法。

A、工业吸尘器彻底吸尘，地砖清理干净，满刷界面剂。

B、根据现状平整度来做高强度自流平，搅拌均匀倒退摊铺，放气滚筒消泡；养护48‑72h完全干透，方可进行下道工序；未干透严禁铺塑胶。

C、卷材预适应，卷材运入展厅现场，拆开包装静置24h以上，适应展厅温湿度，释放内应力，防止后期热胀起拱。

D、弹线排版，合理排版，尽量减少接缝；展厅主通道尽量避开卷材接缝位置；墙边预留5‑10mm伸缩缝，踢脚线遮盖。展厅按6‑8m设置伸缩构造。

E、使用卷材专用胶水，齿刮板均匀刮胶；晾胶至胶水呈半透明粘手状态再铺贴。铺贴后立即用钢辊横竖双向滚压，赶出全部气泡，边角、柱根位置重点压实；溢出胶水及时擦净。

F、热焊处理（展厅强制）胶水固化24h后开槽热焊；焊缝开槽深度为卷材厚度2/3；热焊温度控制适宜，焊缝饱满连续无断焊，冷却后铲平焊线。

三、电器及电源、数据线路

1、影音系统所使用的电脑，普通播放主机（循环播放图片、PPT、4K视频，LED屏、电视外接主机）

（1）电脑配置要求：
- CPU：Intel N100 / i3‑12代及以上（支持H.265硬解4K）

- 内存：≥8GB DDR4/DDR5

- 硬盘：≥1TB NVMe SSD（禁止机械硬盘）

- 显卡：核显即可，HDMI2.0，支持4K@60Hz输出

- 网络：千兆网口+WiFi；USB3.0≥4个

- 系统：Windows10/11 专业版；支持通电开机、定时开关机

-支持光盘播放，带有光驱。技术要点：支持硬解4K视频；

（2）显示屏要求：

尺寸：85寸；分辨率： 4K。面板类型：ADS/VA工业商用面板；拒绝家用低端软屏。分辨率：3840×2160（4K UHD），60Hz；支持H.264、H.265硬解码4K视频。亮度：≥350cd/㎡（展厅环境灯光亮，家用电视普遍250‑300cd/m²，亮度不足画面发灰）；强光区域建议≥400cd/㎡。对比度≥4000:1；色域≥90%DCI‑P3，色彩还原准确，适合图文宣传片展示。可视角度：水平/垂直≥178°，展厅多角度观看无明显偏色。

（3）音响系统
用于背景音乐播放的音响系统和讲解员使用的扩音系统应避免选用各种复杂的调音设备，选配便于非专业人员使用的智能化易操控设备。播放音质清晰悦耳，无失真，讲解系统无回响和爆音现象。讲解麦小巧美观，便于讲解员佩戴和操控。

2、电源线应采用品牌国标产品。主线不低于4mm2，配线不低于2.5 mm2国标铜线。设备用电线缆应按设备要求的参数配置；线材存储和使用过程中应避免挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸造成线径变化。外皮损伤或芯线外露及有因变形及有可能造成线芯损伤情形的线缆需整条撤换，不得采用断开后再次接续方式铺设。铺设完成的电缆电线需满足所需并留有余长。
3、埋设的隐蔽供电缆、电线线路应严格执行国家相关标准要求采用阻燃和绝缘性能优良的金属或其他符合国家标准的管材穿管安装，材料无破损、变形现象。管槽连接处都要处理光滑无毛刺，穿管时管头两端需加护套。吊顶内配管横平竖直，接线盒和管路拐弯处需有支架固定。线管焊接处需刷防锈漆。吊顶接线盒连接灯具软管长度不超过1m，做接地保护。PVC刚性塑料阻燃性复合国家规定。连接处专用套管连接，进箱盒有专用护口配件。穿线色标在开关中，相线进开关。控制线颜色和与其岔开颜色在项目中应保持一致。电源线及插座与电视线及插座的水平间距不得小于500mm。穿入配管导线的街头设在接线盒内。电源插座左零线右火线上接地。

4、电源线与通信线不得同管。受干扰易引起传输和接收信号故障的线路需有抗干扰措施。有信号发射性的电器设备、设施应采取必要措施，防止对其他办公区域办公设备形成干扰。

5、所有电源开关都需要有清晰明显的打开和关闭操作方向及所控制设备名称文字提示标注。使用的标注材料粘附或吊挂牢固，不得有脱落或文字辨析不清情形。设备控制室内张贴明显的线路连接与控制图供日后维护时参考，无专用控制室的张贴在设备箱（柜）内。电源开关等需有防漏电保护功能。

6、配电箱、柜进出线采用线槽或桥架链接处做好接地外还需与柜内PE接线端或汇流排可靠链接，确保接地前后为一个整体。落地配电柜配有基础钢形底座。采用不小于10mm镀锌螺栓链接，一柜一接地。

7、开关、插座开关的安装应合理和便于日常使用，不得安装在门后。安装高低水平差小于5mm。

四、检修口的设置

电器等隐蔽电器设施在不影响展壁美观的同时，应合理留有供日后设备检查和维护的检修口或检修通道。维修口或通道的设置位置应在最终交付甲方的施工图纸上有明确标注和说明。

五、展墙画面的美工制作

1、展墙上的底图画面、文字、图片选用适宜的材料和加工工艺制作和安装。画面及图片等各种喷绘类装饰画面要求使用高精度写真喷绘，画面色彩饱满、自然、清晰。面膜无气泡和刮花；安装和粘贴无歪斜、褶皱、气泡、拼接错位、翘边、胶水污染等现象。

2、灯箱无边角漏光，画面无褶皱、色彩失真现象。灯箱的选配应便于画面更换和日后维护。

3、立体图案、文字雕刻用料优良，边缘光滑无毛刺，字形和图案形状无畸变；粘贴字间隙均称、平直，无歪斜和粘接不牢现象；文字或图案周边无胶水、胶带污渍。

4、美工装饰用各种装饰材料表面无瑕疵；五金连接件（含隐蔽的五金件）等材料应符合国家相关标准要求，耐腐蚀不易生锈。

5、项目内喷绘的文字、图片、标识及立体制作展示物品不得有错别字、标识图案色彩、错误及比例变形等问题。明确要求有标准色的图案需按照标准色值制作。

六、展墙、展具及模型制作

1、展墙的设计和施工应充分考虑建筑特性，严禁因施工破坏建筑墙体密封性能。严禁拆除建筑承重墙等损害建筑安全的情况发生。

2、定制展板：厚度：≥15mm；照片板基材、整形；照片板防腐处理；照片电分、扫描、合成处理及艺术、印刷排版；抗UV图层、高清VU数码输出；成品保护、专车运输、现场安装。

3、展柜柜体材料选配合理，表面处理整洁美观无瑕疵。

4、模型造型和比例准确、美观，表面光滑，色彩涂饰均匀。

七、照明及造型灯光

1、展室灯光系统柔和明亮，充分利用各种布光手段和灯具特点布光，做到有效避免光照死角和眩光现象。展品展具的造型灯、背景灯光照比例设计合理，重点突出，层次感分明。色温配置合理，视觉舒适，不得出现因色温造成的展牌及展品的色彩失真。

2、使用LED发光光源的灯具要注重选择长寿命节能型品牌，避免使用耗电量大、发热量高、寿命短的白炽灯、卤素灯等灯具。灯具应具有便于日常使用中维护方便的特点。

3、所有灯具安装接线牢靠，灯具内配线不能外露，灯具配件齐全，无机械损伤，变形、油漆剥落、灯罩破裂、翘歪等现象。

4、应按消防国家标准配置消防疏散灯，指示方向正确。应急灯位置和数量设置合理，灯具性能灵敏可靠。

八、进场物资验收

1、展室用的装饰材料，如挂墙板、成品玻璃隔断、、五金件、装饰面板、灯具等都应在订货前经甲方看样并确认后方可订购和使用。

2、乙方应对进场的材料进行数量验收和质量进行检验，并做好相应的验收和标识的原始记录、出厂合格证等资料备甲方审验。验收标准符合国家计量方法，和企业相关规定。供检查的材料（配件）控制，与现场施工用料与和合同一致。

九、安全文明施工

1、施工场所整齐、规范，合理设置施工物料存储区。材料、成品分类堆放整齐，成品保护到位并由施工单位负责委派专人看管。有毒有害和易燃易爆物品存放应严格遵循国家有关规定存储并设置明显的警示标识。

2、施工区域留有足够的消防通道，并按消防部门规定备有足够的消防器具。

3、施工人员入场按要求办理入场手续并接受安全教育。做到安全、文明施工。入场作业人员按要求穿戴好劳保用品，动火作业前需取得动火证，确保施工环境无隐患后进行作业。严格按照使用规范使用施工设备，施工电源符合安全规定，确保施工人员人身安全。建立节约措施，杜绝长流水、长明灯，用水管路无跑冒滴漏现象。

4、施工现场环境整洁。粉质材料搬运应轻拿轻放，严禁抛撒防止扬尘现象。垃圾清运运料车辆做好载物遮盖，避免遗撒。建筑垃圾做到随时清运不过夜堆放。有毒有害垃圾分类按国家要求处置，禁止在施工区域燃烧残留废物。

十、环保、施工要求

材料的供货选择规格、质量合格外，要求进场主要材料有国家权威检测机构出具的关于环保性能的检测报告。
环境污染保护整治措施。严格遵守国家和市里对施工现场的文明施工规定，做到活完料净场地清，并有专职人员进行检查、督导。如有特殊作业，需先征得负责人许可后，并做好防尘、防污、降噪处理。

十一、成品保护
对已完成作业的地面、展墙、展台设施要及时做好保护，应覆盖地毯、保护膜和安装护角，防止在其他作业时刮花或损坏。地面完成施工后用胶垫进行表面覆盖，通道位置加盖木夹板。严禁损伤施工区域外的各种设施和建筑。

十二、售后保障

1、保修范围：整包施工范围内所有内容。

2、保修服务：对涉及结构安全的质量问题，按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即报告主管部门，采取安全防范措施；由乙方或资质相应等级单位提出保修方案，由乙方实施保修。

3、因施工问题造成的展墙和展具质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内应派人员到现场勘察和按照甲方要求及时安排人员进行维修。乙方不能按要求进行修复的，甲方可自行或指派第三方修理，所发生的费用由乙方承担。

4、有特殊操作要求及关键电子设备，乙方应在项目交付后向甲方提供详细的操作指南或说明，免费为甲方使用人员进行讲解和培训，避免人为操作造成设备故障。

5、保修时间：装修工程保修2年；屏幕等采买的电器设备按电器制造商保质和保修期规定执行。

十三、图纸等资料移交

项目竣工后，乙方应将详尽的展室结构、线缆铺设、电器设置及控制等设计和施工图交予甲方。

发包人：石家庄钢铁有限责任公司（章）    承包人：公司（章）
委托代理人：                                 委托代理人 ：

                                           年   月   日



