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非招标采购方式公示表
SG-R-CG-5886-A/1 
2026年8月20日
	编号
	S2608011
	项目名称
	石钢2026年压力管道定期检验
	数量
	压力管道约1767.05米，详见附件2

	采购（项目）情况介绍
	按照《TSG 31-2025工业管道安全技术规程》的规定对石钢公司内压力管道（1767.05米）进行定期检验(明细详见附件2附表)

	技术条款、技术协议
	详见附件2

	合同主要条款
	详见附件1

	采购模式
	询比价采购 (        竞价采购 (    谈判采购 ( 

	信誉保证金
	本次采购收取保证金0.3万元，供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；2、省级及以上市场监督管理部门颁发的有效的综合甲类《特种设备检验检测机构核准证》，且《特种设备检验检测机构核准证》核准从事检测项目包含工业管道定期检验（DD3）内容的认定许可；压力管道定期检验中无损检测如检验机构外委的，其委托的无损检测机构应取得特种设备无损检测机构A级资质（应提前告知甲方并获甲方审核通过）。3、具有冶金企业或危化企业压力管道（工业管道）三年以上综合检验、定期检验经验，并提供不少于3个近三年（2023年1月1日至今）需甲方认可的同类业绩。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86913293高曼曼0311-86913662张进兴 
	
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年8月24日下午17:30。


附件1：石钢2026年压力管道定期检验主要合同条款
甲  方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司                            合同编号

乙  方：                                  签定地点：石家庄市井陉矿区  签定时间：

检测项目、数量、价格：

	名      称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（含税）
	总金额（含税）
	检验期限

	石钢2026年压力管道定期检验
	详见《压力管道基本信息附表》 
	米
	总量1767.05米(具体以附表为准）
	/
	元
	30 天

	合同总金额为含税人民币 元整，（大写：        元整）      税率：    %


第一条  甲方提供给乙方的资料、资材：单线图、上次定期检验（监督检验）报告、安全附件校验报告等技术资料；现场测试所需的水、电能源；提供其他方便工作条件，配备专人协调现场检测工作；提供存放检测工具的临时库房一间；该部分配合由甲方承担。

第二条  检验内容：详见《石钢2026年压力管道定期检验技术协议》。 

第三条 检验项目标准及要求：《TSG 31-2025 工业管道安全技术规程》之规定及《石钢2026年压力管道定期检验技术协议》要求。

第四条 检验项目验收要求、提供资料：1、乙方检测完成，出具符合国家规范的检验检测报告，并对检验工作质量负责。

第五条 检验报告交付时间：现场检完毕后15日内出具检验报告，30天内按市场监督管理部门要求，将检验信息上传至“河北特种设备企业服务平台”。

第六条 运输方式、费用及检验报告交付地点：乙方交通费自理；检验报告交付地点：石钢新区。乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天燃气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。期间若为一级物流管控（市、省级）：电动车正常运行，其余车辆严禁进出厂、严禁石钢周边区域待车；厂内其它车辆停止运行。
第七条 费用结算及付款方式：以承兑汇票方式支付，支付承兑汇票即为履行付款义务，即本合同价格为承兑价格。验收合格并且运行合格后乙方需为甲方开具合法、正式和有效的发票后付款至90%，余10%质保金，质保期满后付清（无利息），乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。

第八条 质保期：自检验检测完成、出具合格报告、检验信息上传完毕之日起，至下一个检验周期到期止。

第九条 乙方责任：乙方对甲方提供的所有技术资料、施工图纸、信息、经营信息、数据，以及任何乙方接触到的甲方的技术资料、施工图纸经营信息、数据等负永久保密责任。

第十条 违约责任：乙方在合同履行过程中发生人员伤害事故，由乙方自行承担责任；因乙方履行协议给甲方或者第三方造成人员伤害或财产损失，由乙方承担赔偿责任，并且因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因乙方人员与乙方产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。如检验发生遗漏或被监管部门查处为检验不合格，乙方承担相应责任，并承担经济损失。 

第十一条 合同争议解决方式：本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成，双方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同一式六份，甲方四份，乙方两份；自双方授权代表签字、并加盖合同专用章之日起生效。

第十三条  合同履行地：石家庄市井陉矿区。

第十四条 合同附件《石钢2026年压力管道定期检验技术协议》是合同不可分割的一部分，与合同有同等法律效力，合同附件与合同正文内容有冲突时以合同正文为准。合同解释顺序为合同、合同附件。

	甲   方

单位名称（章）：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司 

单位地址： 石家庄井陉矿区贾凤路西石钢新基地

法定代表人：  

委托代理人：

电      话：0311-86912011

开  户  行：中国工商银行石家庄市和平支行    

帐号： 0402020309300519293

税号： 91130100MA0F41PD0U
	乙   方

单位名称（章）：

单位地址： 

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开  户  行：

帐      号：

邮政编码：


附件2：石钢2026年压力管道定期检验技术协议
1、乙方应按照《TSG 31-2025 工业管道安全技术规程》等国家法规及规范要求及甲方压力管道信息附表所列明细进行定期检验，出具符合国家规范的检验检测报告（附检验过程中标注测量、探伤位置的单线图），并对检验工作质量负责。

2、乙方应按照《TSG 31-2025 工业管道安全技术规程》等国家法规及规范要求实施定期检验项目，在质保期内如检验发生遗漏或被监管部门查处为检验不合格，乙方承担相应责任，并承担相应罚金；甲方对乙方处以合同金额10%处罚，并扣除合同履约保证金；校验明细见《压力管道基本信息附表》（1767.05米，所列明细仅供参考，具体数量以现场实际为准）

3、乙方按照检验要求做好技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好有关的准备工作；检验过程中的拆除、恢复保温、打磨、恢复防腐等辅助工程由乙方负责。

4、检验检测单位根据《NB/T47013-2015 承压设备无损检测》等规范要求，对所需检测部分进行射线检测等检测项目（检测探伤比例不得低于《TSG 31-2025 工业管道安全技术规程》等国家法规及规范要求比例），并对检测结果及报告负责。

5、射线检测标准：按《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）进行检测与评定；检测技术等级AB级。

6、检验检测单位按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《放射卫生防护基本标准》、《工业X射线探伤放射卫生防护标准》 等规范，与甲方明确设备无损检测时的隔离范围，由甲方负责疏散隔离区内人员，待得到可以探伤的许可后，乙方方可进行无损检测。

7、乙方现场检测完毕后15日内出具检测报告，30天内按市场监督管理部门要求，将检验信息上传至“河北特种设备企业服务平台”。

8、质保期：自检验检测完成，出具合格报告、检验信息上传完毕之日起，至下一个检验周期到期止。

压力管道基本信息附表

	序号
	管道编号
	管道级别
	设计单位
	安装单位
	安装年月
	投用年月
	管道规格
	设计/工作条件
	检验结论
	检验机构名称
	下次检验日期
	管道起点
	管道终点
	管道材质
	铺设方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	公称直径（mm)
	公称壁厚(mm)
	管道长度(m)
	压力(MPa)
	温度(℃)
	介质
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	S2-300
	GC2
	中冶京诚工程技术有限公司
	河北省安装工程有限公司
	2020年11月
	2023.6.20
	DN300
	8
	24
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	安全性能符合要求
	河北省特种设备监督检验研究院
	2026年6月
	外网主管
	分汽缸
	20#
	架空/地埋
	厂前区压力管道

	2
	S2-125
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN125
	4
	32
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	分汽缸
	淋浴换热间
	20#
	架空
	

	3
	S2-1-100
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN100
	4
	73.3
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	分汽缸
	S2-1-50
	20#
	架空
	

	4
	S2-200
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN200
	6
	65
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	分汽缸
	S2-4-50
	20#
	架空
	

	5
	S2-2-100
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN100
	4
	36.67
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	S2-200
	S2-3-50
	20#
	架空
	

	6
	S2-1-50
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN50
	3.5
	56
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	S2-1-100
	设备间设备
	20#
	架空
	

	7
	S2-3-50
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN50
	3.5
	20
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	S2-2-100
	厨房设备
	20#
	架空
	

	8
	S2-4-50
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN50
	3.5
	10
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	S2-200
	厨房设备
	20#
	架空
	

	9
	ZP-150
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN150
	4.5
	45
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	分汽缸
	分汽缸排气
	20#
	架空
	

	10
	S2-2-50
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN50
	3.5
	24
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	厂区蒸汽主管
	低倍酸洗室
	20#
	架空/地埋
	

	11
	S2-80
	GC2
	
	
	2020年11月
	2023.6.20
	DN80
	4
	80
	0.5/0.4
	172/170
	饱和蒸汽
	
	
	2026年6月
	厂区蒸汽主管
	厨房设备1-5
	20#
	架空/地埋
	

	12
	SW06-80-10
	GC2
	常州市常力锅炉制造安装有限公司
	山东淄建集团有限公司
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	6.4
	1/≤0.8
	110/104
	软水
	
	
	2026/1/11
	热力除氧器出水
	W01-80-10
	20#
	架空
	小棒加热炉

	13
	W01-80-10
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	7.425
	1/≤0.8
	110/104
	软水
	
	
	2026/1/11
	给水泵入口主管
	给水泵入口
	20#
	架空
	

	14
	W02-80-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	13 
	2.2/2.1
	110/104
	软水
	
	
	2026/1/11
	给水泵出口
	W03-80-22
	20#
	架空
	

	15
	W03*80/50-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	0.3
	2.2/2.1
	110/104
	软水
	
	
	2026/1/11
	W02-80-22
	汽包进水口
	20#
	架空
	

	
	
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	57
	6
	15.34
	2.2/2.1
	
	
	
	
	
	
	
	20#
	架空
	

	17
	S01-150-16
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	159
	5
	27.565
	1.6/≤1.27
	204/194
	蒸汽
	
	
	2026/1/11
	汽包主气阀出口
	外网主蒸汽管道
	20#
	架空
	

	18
	S02-125-16
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	133
	4.5
	30.05
	2.2/≤1.27
	204/194
	蒸汽
	
	
	2026/1/11
	S01-150-16
	放散管道第一道阀门
	20#
	架空
	

	19
	S03-100-16
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	27.342
	2.2/≤1.27
	204/194
	蒸汽
	
	
	2026/1/11
	S01-150-16
	除氧器蒸汽调压阀后
	20#
	架空
	

	20
	S03-100-10
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	14.37
	2.2/≤1.27
	204/194
	蒸汽
	
	
	2026/1/11
	S03-100-16
	除氧器蒸汽入口
	20#
	架空
	

	21
	CW01/02-200-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	219
	6
	7.02
	2.2/≤1.27
	220/194
	水
	
	
	2026/1/11
	汽包
	循环泵进口联箱
	20#
	架空
	

	22
	CW03-300-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	325
	8
	5.29
	2.2/≤1.27
	220/194
	水
	
	
	2026/1/11
	CW01/02-200-22
	CW250-22
	20#
	架空
	

	23
	CW250-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	273
	8
	2.8
	2.2/≤1.27
	220/194
	水
	
	
	2026/1/11
	CW03-300-22
	循环泵进口
	20#
	架空
	

	24
	CW200-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	219
	6
	3.49
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	循环泵出口
	CW04-300-22
	20#
	架空
	

	25
	CW04-300-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	328
	8
	20.68
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	CW200-22
	固定梁进水集管
	20#
	架空
	

	26
	CW04-250-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	273
	8
	8.09
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	CW04-300-22
	固定梁进水支管
	20#
	架空
	

	27
	CW05-250-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	273
	8
	2.97
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	CW04-300-22
	活动梁给水联箱总管
	20#
	架空
	

	28
	CW06-300-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	273
	8
	30.14
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	固定梁回水支管
	汽包
	20#
	架空
	

	29
	CW07-250-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	273
	8
	24.24
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	活动梁回水联箱总管
	汽包 
	20#
	架空
	

	30
	CW101-106-80-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	78.36
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	CW04-250-22
	炉内水梁设备入口
	20#
	架空
	

	31
	CW107-118-100-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	163.5
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	炉内水梁设备出口
	炉内水梁设备入口
	20#
	架空
	

	32
	CW119-124-100-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	62.6
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	炉内水梁设备出口
	CW06-300-22
	20#
	架空
	

	33
	CW201-204-80-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	89
	4
	67.45
	2.2/≤1.27
	220/213
	水
	
	
	2026/1/11
	给水联箱出水口
	炉内水梁设备入口
	20#
	架空
	

	34
	CW205-212-100-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	107.05
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	炉内水梁设备出口
	炉内水梁设备入口
	20#
	架空
	

	35
	CW213-216-100-22
	GC2
	
	
	2022.7.08
	2023.01
	108
	4
	47.58
	2.2/≤1.27
	220/213
	汽水混合
	
	
	2026/1/11
	[image: image1.png]HBIS 2722



炉内水梁设备出口
	回水联箱进口
	20#
	架空
	

	36
	SGZQ-01
	GC2
	美华建筑涉及有限公司
	石家庄凯华安装工程有限公司
	2023/11/10-2023/12/1
	2024年3月
	DN250
	7
	18
	0.55/0.5
	156/152
	蒸汽
	安全性能符合要求


	河北省特检院
	2026年11月
	室外蒸汽接口
	减压阀
	20#
	架空
	智慧泵站

	37
	SGZQ-02
	GC2
	
	
	2023/11/10-2023/12/1
	2024年3月
	DN250
	7
	62
	0.35/0.3
	139/134
	蒸汽
	
	
	2026年11月
	减压阀
	主干道变径处
	20#
	架空
	

	38
	SGZQ-03
	GC2
	
	
	2023/11/10-2023/12/1
	2024年3月
	DN200
	6
	28
	0.35/0.3
	139/134
	蒸汽
	
	
	2026年11月
	主管道
	换热器接口法兰
	20#
	架空
	

	39
	NG-01
	GC2
	中铁成绩规划建设有限公司
	河北省安装工程有限公司
	2022年3月
	2023.6.20
	DN50
	4
	190
	0.4/0.2~0.4
	20/20
	天然气
	安全性能符合要求


	河北省特检院
	2026年6月
	公司现有天然气管道
	车间用气设备
	20#
	架空/地埋
	原料厂废钢火焰切割系统

	40
	OX-01
	GC2
	
	
	2022年3月
	2023.6.20
	DN50
	4
	230
	1.2/0.8~1.2
	20/20
	氧气
	
	
	2026年6月
	公司现有天然气管道
	车间用气设备
	06Cr19Ni10
	架空/地埋
	


甲方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司                   乙方：

    委托代理人：                                                委托代理人：                 
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