
非招标采购方式公示表
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2026年9月1日
	编号
	S2609001
	标的名称
	河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修
	数量
	详见技术协议

	采购（项目）情况介绍
	鑫跃公司圆盘锯目前锯头前后夹都有不同程度的磨损，锯片的使用寿命缩短，为降低消耗，保证锯切精度及正常交货，需进行年度一次维修。

	技术条款、技术协议
	详见附件2：河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议

	合同主要条款
	详见附件1：：河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修主要合同条款

	采购模式
	询比价采购        竞价采购    √     谈判采购

	信誉保证金
	本次采购收取保证金0.1万元，供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购活动结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	1、 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 

2、供应商业绩：2023年1月1日至今须具有甲方认可的圆盘锯维修业绩。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86913662邢亚超
	
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年9 月4日下午17:30。


                                                                                                                      石钢公司                        
河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修合同

甲  方：河北鑫跃焦化有限公司                                合同编号：
乙  方：                                   合同签订地点：石家庄井陉矿区    签订时间：
第1条 项目、数量、价格：
	名     称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（含税）
	总金额（含税）
	期限及委外单

	鑫跃公司丰田圆盘锯维修
	XXX
	套
	2
	XXX元
	XXX元
	XXX

	合同总金额为含税人民币¥XXXXX元整（大写：XXXXX元整），税率：13%


第2条 甲方提供给乙方的资料、资材：圆盘锯X 套。
第3条 在甲方区域作业过程中，甲方负责水电等能源供应及费用，乙方使用所有工器具及电气设备应符合国家规范要求，能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。
第4条 维修内容：详见《河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议》。
第5条 项目标准及要求：国家标准及满足设备原有使用要求和《河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议》要求。
第6条 项目验收要求、提供资料：1、按国家标准及满足设备原有使用要求和《河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议》要求及实物现场验收。但此验收不能免除乙方对质量应负的责任。若乙方未派人员到现场和甲方共同验收，视为乙方已同意甲方验收并接受验收结果。2、乙方交货时，要向甲方提供竣工验收单。
第7条 项目交付时间：绝对工期XX天，具体时间根据甲方生产实际情况最终确定。
第8条 运输方式、费用及交货地点：乙方负责运输，费用包含在总价中，交货地点石钢新区。乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天燃气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。严禁石钢周边区域待车。如省、市、甲方物流车辆政策变动，按相关最新政策执行。
第9条 质保期：矫直辊从上线使用开始生产**万吨合格棒材，作为此套修复矫直辊的质保期。
第10条 费用结算及付款方式：以承兑汇票方式支付，支付承兑汇票即为履行付款义务，即本合同价格为承兑价格。验收合格并且运行合格后乙方需为甲方开具合法、正式和有效的发票后付款至95%，余5%质保金，质保期满后付清（无利息），乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。
第11条 违约责任：在质保期内，设备出现质量问题的，乙方负责免费返修，返修后，质保期自返修完成，验收合格交付之日起重新计算。因设备出现质量问题给甲方造成损失的，乙方必须全额赔偿给甲方造成的损失。
第12条 合同争议解决方式：本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成，双方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第13条 本合同自双方授权代表签字、并加盖合同专用章之日起生效。
第14条 合同履行地：石家庄市井陉矿区。
第15条 合同附件《河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议》是本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。合同解释顺序为合同、合同附件。
	甲   方
单位名称（章）：河北鑫跃焦化有限公司

单位地址：河北省石家庄市井陉矿区世纪大道北侧、贾凤路西侧0311-86912011
法定代表人：  

委托代理人：
	乙   方
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：


附件2：

河钢石钢鑫跃公司丰田圆盘锯维修技术协议

1.维修项目：丰田圆盘锯维修

2.维修数量：2台

3.主要维修项目：

1）检查校准锯床主轴精度：内外夹持、法兰盘调整。

2）齿轮箱齿轮检查，更换齿轮油、液压滤芯。

3）更换锯片座，轴承、油封等；锯片对正调校。
4）更换电磁刹车制动器，过滤调压组等。

5）GFC伺服电机滚动丝杠精度调整、校准。GFC后夹校正。
6）进料丝杠跳动检测。

7）钢刷清理机构保养；切削液喷淋部件保养，及喷头更换。

8）出渣机构保养、变速齿轮传动比检测。

9）锯头前夹磨损程度检测及水平位置校正。

10）对机体水平整体校正。

4.维修后功能：

4.1维修后达到设备的原始功能，满足生产要求。

4.2锯片动平衡，轴向≤0.05mm，纵向≤0.05mm。

4.3锯片垂直度≤0.1mm。

4.4产品公差钢≤0.1mm。

4.5产品锯面粗糙度：Rz30μm。

4.6产品参数控制：

   （1）产品切断尺寸公差≤0.1mm；（2） 产品切断重量公差≤10g；（3）产品断面倾斜角度：≤2°。

5.工期要求：该维修项目交付时间：4天内。

6.施工安全要求：

施工单位进入生产区域工作必须严格遵守石钢公司有关安全规定，并办理好相关作业手续后方可作业。

7.质量要求：

7.1满足国家标准，达到设备原有的使用性能和本技术协议要求。

7.2更换零件质保期1年。

8.其他

8.1维修期间产生的其他费用，如运输、装卸等，均由乙方负责。

8.2本协议一式四份，甲方三份，乙方1份。

甲方：河北鑫跃焦化有限公司          乙方：

委托代理人：                        委托代理人：

