                                        施工合同
合同编号：
项  目 号：
合同签订地：石家庄市井陉矿区
甲方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司
乙方：                                   
经进行(招标(议标 EQ \o\ac(□,√)其它（小额）采购，乙方承揽甲方          工程，为了明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，尽快发挥投资效益，经双方协商，签订如下合同条款，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：                      。
2、工程地点及合同履行地：甲方  石钢新区轧钢厂  。
3、工程内容及技术要求：详见附件  《技术协议》  （简称技术协议）。
4、工 期：暂定202  年 10 月    日开工，暂定工期 20 天，具体开工时间根据甲方生产实际情况最终确定。
二、工程价款及拨付
第1条 本工程包干含税价人民币¥      元（大写：     元整），包括乙方供资材费、施工费，施工措施费、现场地下地上环境不利因素措施费、不可预见费、税费等竣工验收合格前的所有费用及所有可能发生的费用。开具增值税发票，税率9%。“任何一方不得将本合同项下所取得的债权转让给第三方。任何一方违反约定，应承担债权总额20%的违约金。” 
2、工程款拨付：本工程预付款情况
( 有预付款，                                                  。
 EQ \o\ac(□,√) 无预付款，  合同签订后，施工完毕甲方验收合格后付款至80%时停止拨款 

工程竣工验收合格、经甲方审核审计后付款至95%，预留质保金5%，待保修期满后一次性付清（不计算利息）。付款以承兑汇票方式，支付承兑汇票即为履行了合同付款义务，乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。
三、物资供应
1、本工程材料供应方式：本项目所需资材   全部由乙方   供应。
2、所有由乙方供应的物资均要为合格产品并附有合格证及理化性能检测证明（对于特殊或专用材料要有使用说明书），并须经甲方的验收和确认，甲方的验收、确认并不免除乙方对自供物资所承担的包括但不限于质量的一切责任。
四、甲方权利义务、乙方权利义务
1、甲方应为乙方办理相关人员及物资的进、出厂手续、办理动火、用电、占道、动土等手续，负责协调现场有关事宜，乙方需到甲方有关部门办理水、电使用手续，水电费由  甲  方承担。
2、乙方在施工过程中的能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。乙方所使用的机器具和电气设备设施应符合国家规范要求，禁止使用国家明令淘汰的高耗能机电产品。
乙方在作业过程中需要做好能源使用自查、整改并记录。乙方能源使用情况纳入工程竣工验收内容。
甲方对乙方作业过程中的能源使用情况和自查整改记录情况进行检查，对检查发现的问题出具书面考核单，费用在工程款中扣除。
3、甲方负责向乙方提供施工场地、施工用水、电、汽、道路及设备、材料、部件或拆除物的堆放场地等。
4、甲方应向乙方提供施工资料或图纸，并在施工前向乙方进行交底。乙方应对甲方提供的图纸、技术资料等保密，不得超出本合同范围使用，且不得转让或许可第三方使用。
5、乙方应严格按甲方要求、国家标准及有关规范施工，按照有关要求进行相关检测及实验并提供报告，确保工程的工期和质量，接受甲方的指导和监督。
6、乙方应遵守甲方的各种规章制度，对所承担工程的施工安全负责，甲方负责监督检查并按甲方有关规定执行考核。
7、未经甲方书面许可，乙方不得擅自对本合同进行分包。
8、甲方有权制止乙方违章作业；对于乙方的严重违规及无法达到甲方施工要求时，或进行工程转包、或未经甲方书面许可擅自分包的，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
9、乙方人员进入施工现场必须执行甲方的相关规定，严格按双方签订的《安全环保协议》执行，对自己所承担的施工安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等）乙方要采取切实可行的维护措施不得损坏，否则由此造成的损失及引起的一切后果均由乙方承担。
10、乙方在履行合同过程中发生人员伤害事故，由乙方自行承担责任；因乙方施工给甲方或者第三方造成人员伤害或财产损失，由乙方承担赔偿责任，并向甲方支付违约金。
11、乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因乙方人员与乙方产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。
12、甲、乙双方人员，要认真学习贯彻党的方针政策和国家有关法律法规，遵守职业道德，秉公办事，自觉树立自身良好形象，共同建立“诚信经营，廉洁经营”的协作关系，签订并执行《廉政协议书》。
五、工程质量与竣工验收
1、乙方必须按甲方要求施工。如乙方未按规范及甲方要求施工，产生的后果和甲方因采取补救措施所发生的费用由乙方承担。
2、对于隐蔽工程，乙方应提前一天通知甲方代表在约定的时间到场检查验收，并于甲方代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交甲方代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及乙方提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。甲方代表检查验收合格后，甲方代表应在4小时内（特殊情况除外）签署意见，乙方待甲方代表签署意见后方能继续施工。如乙方不通知甲方检查验收，甲方提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由乙方承担。
3、工程质量管理严格按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》有关规定执行。
4、竣工验收。
以国家及专业部门颁发的验收规范和标准、甲方的技术要求、技术协议及相关规程标准为依据，竣工验收合格后办理交工验收手续。竣工30天内，竣工资料按照甲方具体要求向甲方移交。工程验收时，会签施工工程量清单，写清初步工程量并由甲乙双方各级签字。
5、工程保修。本工程
( 约定质保期（保修期）  壹  年。
( 按《建设工程质量管理条例》的保修年限及有关规定执行。
质量保证期（质保期、保修期）自工程竣工验收之日起计算，质量保证期（质保期、保修期）内如因乙方施工、材料、设备、备件质量导致问题发生，乙方要及时免费修理，并承担相应处罚，对修理或更换过的设备、设施、材料及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。否则，甲方可自行安排修理，费用从质保金中加倍扣除，如维修费用超过质保金时，其超出部分由乙方支付,质保金不足时，限定乙方在费用发生后10个工作日内补齐。质保期满后退还扣除维修费后的质保金（不计息）。
六、违约责任
1、乙方必须按合同要求的工期完成施工。以合同工期为准，每拖延一天，按工程价款的3‰向甲方支付违约金。乙方支付迟延履行违约金，并不解除乙方继续履行合同的义务，同时甲方有权单方面解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
2、由于非乙方原因造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
3、工程、施工、材料、设施、设备及部件存在质量问题，按工程价款的3%向甲方支付违约金，并根据甲方的要求在规定时间内免费更换或维修（但是并不免除乙方的质量保证义务）直至达到《技术协议》规定的各项参数、指标、保证值、功能为止；因质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
4、乙方进行工程转包或未经甲方书面许可擅自分包的，乙方按工程价款的3%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权单方面终止合同。
5、乙方发生其他违约行为，按工程价款的3%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。
以上所述违约金和损失赔偿金甲方可从工程款中减扣。
七、其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖合同章或者公司公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，合同终止。 

2、合同附件  《技术协议》  是本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。合同解释顺序为合同、合同附件。
3、执行合同过程中，甲乙双方产生异议，应友好协商解决。协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。
4、施工期间乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天燃气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。
5、严禁石钢周边区域待车。如省、市、甲方物流车辆政策变动，按相关最新政策执行。
6、本合同一式  四  份，甲方  三   份、乙方  一  份。
甲方：石家庄钢铁有限责任公司     乙方：                 公司（章）
特殊钢分公司（章）
委托代理人：                    委托代理人： 

2026年     月     日
附件：
轧钢厂中棒线5#电动平车改造技术协议
1、 改造内容：轧钢厂中棒线到鑫跃公司精整车间的5#电动平车，供电方式由道轨供电改造为拖缆模式，原36v供电模式保留。正常时使用36v通过道轨供电，雨雪天道轨绝缘降低等非正常情况使用拖缆供电。
2、 技术要求：
1. 拆除原3个变压器给道轨供电的连接线。
2. 使用380VAC电源供电，在道轨南侧增加供电配电箱（就近取电源，电源线乙供）；根据平车负荷，配电箱内加装断路器及漏电保护器等；配电箱根据甲方要求现场定位、固定。
3. 在原配电箱出线、平车车体配电箱进线两端均安装单刀双掷开关，机械互锁，确保不会两路同时供电，并做清晰标识。
4. 在道轨南头安装桩基作为电缆的固定端，电缆使用专用电缆网套牵引。
5. 在平车南侧利用槽钢及钢板约900KG，制作支架加装电动电缆卷筒，使用导轮，将随车电缆放入东侧轨道槽。
6. 增加110米耐磨抗拉电缆（内部带钢丝），用于供给平车电源，电缆型号3*10+1*6mm
7. 在电缆滚筒上方制作防护钢板约600KG，防止装卸车时钢材晃动撞到卷筒。
8. 根据生产和安全的要求调试平车行进速度，直至满足生产要求；
乙供：1、电缆卷筒装置1套；2、抗拉耐磨电缆3*10+1*6mm，约240米；3、配电箱；4、供电电缆3*16+1*10mm，约120米；5、其他钢板等辅料约1500KG。
  三、施工安全要求：
施工单位进入厂区工作，必须严格遵守石钢公司有关安全管理规定，并办理好相关作业手续后方可进行作业。
四、验收要求：
平车运行稳定，拖缆随车自由收取、放出，承受微张力，不得张力太大将拖缆拽离地面，也不可没有张力导致拖缆在地面卷曲。
五、绝对工期：5天。
六、质保期要求：
质保期壹年。质保期内非甲方原因出现故障或者损坏，乙方负责免费维护或者更换。
七、其他：
本协议经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。其它未尽事宜，双方协商解决。  
甲方：石家庄钢铁责任有限公司特殊钢分公司    乙方：    
委托代理人：                  委托代理人：
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