                                        施工合同
合同编号：
项  目 号：
合同签订地：石家庄市井陉矿区
甲方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司
乙方：                                   
经进行(招标(议标 EQ \o\ac(□,√)其它（小额）采购，乙方承揽甲方          工程，为了明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，尽快发挥投资效益，经双方协商，签订如下合同条款，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：                      。
2、工程地点及合同履行地：甲方  石钢新区轧钢厂  。
3、工程内容及技术要求：详见附件  《技术协议》  （简称技术协议）。
4、工 期：暂定202  年 11 月    日开工，暂定工期 3 天，具体开工时间根据甲方生产实际情况最终确定。
二、工程价款及拨付
第1条 本工程包干含税价人民币¥      元（大写：     元整），包括乙方供资材费、施工费，施工措施费、现场地下地上环境不利因素措施费、不可预见费、税费等竣工验收合格前的所有费用及所有可能发生的费用。开具增值税发票，税率9%。“任何一方不得将本合同项下所取得的债权转让给第三方。任何一方违反约定，应承担债权总额20%的违约金。” 
2、工程款拨付：本工程预付款情况
( 有预付款，                                                  。
 EQ \o\ac(□,√) 无预付款，  合同签订后，施工完毕甲方验收合格后付款至80%时停止拨款 

第2条 工程竣工验收合格、经甲方审核审计后付款至95%，预留质保金5%，待保修期满后一次性付清（不计算利息）。付款以承兑汇票方式，支付承兑汇票即为履行了合同付款义务，乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。“任何一方不得将本合同项下所取得的债权转让给第三方。任何一方违反约定，应承担债权总额20%的违约金。” 
三、物资供应
1、本工程材料供应方式：本项目所需资材   全部由乙方   供应。
2、所有由乙方供应的物资均要为合格产品并附有合格证及理化性能检测证明（对于特殊或专用材料要有使用说明书），并须经甲方的验收和确认，甲方的验收、确认并不免除乙方对自供物资所承担的包括但不限于质量的一切责任。
四、甲方权利义务、乙方权利义务
1、甲方应为乙方办理相关人员及物资的进、出厂手续、办理动火、用电、占道、动土等手续，负责协调现场有关事宜，乙方需到甲方有关部门办理水、电使用手续，水电费由  甲  方承担。
2、乙方在施工过程中的能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。乙方所使用的机器具和电气设备设施应符合国家规范要求，禁止使用国家明令淘汰的高耗能机电产品。
乙方在作业过程中需要做好能源使用自查、整改并记录。乙方能源使用情况纳入工程竣工验收内容。
甲方对乙方作业过程中的能源使用情况和自查整改记录情况进行检查，对检查发现的问题出具书面考核单，费用在工程款中扣除。
3、甲方负责向乙方提供施工场地、施工用水、电、汽、道路及设备、材料、部件或拆除物的堆放场地等。
4、甲方应向乙方提供施工资料或图纸，并在施工前向乙方进行交底。乙方应对甲方提供的图纸、技术资料等保密，不得超出本合同范围使用，且不得转让或许可第三方使用。
5、乙方应严格按甲方要求、国家标准及有关规范施工，按照有关要求进行相关检测及实验并提供报告，确保工程的工期和质量，接受甲方的指导和监督。
6、乙方应遵守甲方的各种规章制度，对所承担工程的施工安全负责，甲方负责监督检查并按甲方有关规定执行考核。
7、未经甲方书面许可，乙方不得擅自对本合同进行分包。
8、甲方有权制止乙方违章作业；对于乙方的严重违规及无法达到甲方施工要求时，或进行工程转包、或未经甲方书面许可擅自分包的，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
9、乙方人员进入施工现场必须执行甲方的相关规定，严格按双方签订的《安全环保协议》执行，对自己所承担的施工安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等）乙方要采取切实可行的维护措施不得损坏，否则由此造成的损失及引起的一切后果均由乙方承担。
10、乙方在履行合同过程中发生人员伤害事故，由乙方自行承担责任；因乙方施工给甲方或者第三方造成人员伤害或财产损失，由乙方承担赔偿责任，并向甲方支付违约金。
11、乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因乙方人员与乙方产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。
12、甲、乙双方人员，要认真学习贯彻党的方针政策和国家有关法律法规，遵守职业道德，秉公办事，自觉树立自身良好形象，共同建立“诚信经营，廉洁经营”的协作关系，签订并执行《廉政协议书》。
五、工程质量与竣工验收
1、乙方必须按甲方要求施工。如乙方未按规范及甲方要求施工，产生的后果和甲方因采取补救措施所发生的费用由乙方承担。
2、对于隐蔽工程，乙方应提前一天通知甲方代表在约定的时间到场检查验收，并于甲方代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交甲方代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及乙方提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。甲方代表检查验收合格后，甲方代表应在4小时内（特殊情况除外）签署意见，乙方待甲方代表签署意见后方能继续施工。如乙方不通知甲方检查验收，甲方提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由乙方承担。
3、工程质量管理严格按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》有关规定执行。
4、竣工验收。
以国家及专业部门颁发的验收规范和标准、甲方的技术要求、技术协议及相关规程标准为依据，竣工验收合格后办理交工验收手续。竣工30天内，竣工资料按照甲方具体要求向甲方移交。工程验收时，会签施工工程量清单，写清初步工程量并由甲乙双方各级签字。
5、工程保修。本工程
( 约定质保期（保修期）  壹  年。
( 按《建设工程质量管理条例》的保修年限及有关规定执行。
质量保证期（质保期、保修期）自工程竣工验收之日起计算，质量保证期（质保期、保修期）内如因乙方施工、材料、设备、备件质量导致问题发生，乙方要及时免费修理，并承担相应处罚，对修理或更换过的设备、设施、材料及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。否则，甲方可自行安排修理，费用从质保金中加倍扣除，如维修费用超过质保金时，其超出部分由乙方支付,质保金不足时，限定乙方在费用发生后10个工作日内补齐。质保期满后退还扣除维修费后的质保金（不计息）。
六、违约责任
1、乙方必须按合同要求的工期完成施工。以合同工期为准，每拖延一天，按工程价款的3‰向甲方支付违约金。乙方支付迟延履行违约金，并不解除乙方继续履行合同的义务，同时甲方有权单方面解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
2、由于非乙方原因造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
3、工程、施工、材料、设施、设备及部件存在质量问题，按工程价款的3%向甲方支付违约金，并根据甲方的要求在规定时间内免费更换或维修（但是并不免除乙方的质量保证义务）直至达到《技术协议》规定的各项参数、指标、保证值、功能为止；因质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
4、乙方进行工程转包或未经甲方书面许可擅自分包的，乙方按工程价款的3%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权单方面终止合同。
5、乙方发生其他违约行为，按工程价款的3%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。
以上所述违约金和损失赔偿金甲方可从工程款中减扣。
七、其它
1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖合同章或者公司公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，合同终止。 

2、合同附件  《技术协议》  是本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。合同解释顺序为合同、合同附件。
3、执行合同过程中，甲乙双方产生异议，应友好协商解决。协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。
4、施工期间乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天燃气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。

5、严禁石钢周边区域待车。如省、市、甲方物流车辆政策变动，按相关最新政策执行。
6、本合同一式  四  份，甲方  三   份、乙方  一  份。

甲方：石家庄钢铁有限责任公司     乙方：                 公司（章）
特殊钢分公司（章）
委托代理人：                    委托代理人： 

2026年     月     日
附件：
导电横臂绝缘防护施工技术协议
为了保证并增强导电横臂绝缘，避免废钢掉落引发导电横臂接地打火，造成大臂损坏漏水，进而影响生产，特制定导电横臂绝缘防护施工技术协议如下：
1、 施工主要材料及施工防护面积
（1）施工主要材料：耐高温云母板（厚度10mm）、耐高温隔热保温涂料型号：ZS-1、绝缘涂料型号ZS-1091、过渡涂料型号ZS-1011、及固定附件（如角钢等）；
（2）防护板施工面积约为100㎡；喷涂次数及厚度按技术要求执行。
2、施工步骤
1）施工总体要求
（1）喷涂范围：导电横臂电极夹持器铜接触板连接处至导电横臂与水冷电缆连接处，包括所有与导电横臂连接的接头及管；绝缘板接缝及角钢。
（2）防护范围：导电横臂电极夹持段至水冷电缆连接处。
2）喷涂技术要求
（1）喷涂1011金属过渡涂料，薄涂一层，避免积液；
（2）1091粉液按照质量比1:1进行混合，搅拌均匀后，直接喷涂。薄涂2到3遍，每遍间隔0.5到1小时；
（3）ZS-1隔热保温涂层，加1011过渡涂料，高速搅拌后，先喷涂一层，越薄越好，避免起皮脱层；
（4）隔热保温涂层前两遍厚度在一毫米左右，喷涂；第三遍可以加厚到2到3毫米；
（5）角钢各面刷绝缘。
3）防护板防护技术要求
（1）待防护板隔热保温涂层喷涂完毕后，采用耐高温云母板对大臂进行防护，需注意绝缘板要紧贴大臂，同时搭接处采用水平面压垂直面方式，且搭接要严密，防止大臂本体漏出。
（2）防护板垂直接触面及防护板水平接触面均采用角钢固定，角钢与角钢采用焊接相连，形成固定框架。固定框架在距导电横臂绝缘板东侧约50公分处分成两段，两段间距约5公分，注意防护板要焊接固定牢固。
（3）清理现场施工遗留的材料，保持现场清洁。
3、工期
   施工工期3天。
4、其他说明
施工完毕后清理现场施工遗留的材料，保持现场清洁。
5、质保期要求：
质保期壹年。质保期内非甲方原因出现故障或者损坏，乙方负责免费维护或者更换。
6、其他：
本协议经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。其它未尽事宜，双方协商解决。  
甲方：石家庄钢铁责任有限公司特殊钢分公司    乙方：    
委托代理人：                  委托代理人：
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